**Закупка № 23120103366**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
| **1** | Шприц к инъекционной системе для КТ MEDRAD SalientD, каталожный номер ZY6322\* | Набор должен быть полностью совместим и разрешен к применению, согласно руководству по эксплуатации, с системой инъекционной для КТ, модель MEDRAD SalientD.Требования к составу набора:- полимерная емкость для набора контрастного вещества объемом не более 190 мл, с пылезащитным колпачком и крышкой, характеристика обусловлена тем, что указанный объем шприца установлен инструкцией к системе инъекционной MEDRAD SalientD, не менее 1 шт.-трубка быстрого наполнения, длиной не менее 17 см (до закругления), не менее 1 шт.Требования к техническим характеристикам составляющих набора:- материал изготовления емкости Полиэтилентерефталат, не содержат ЛАТЕКСА, для устранения неблагоприятного воздействия латекса на персонал и пациентов, имеющих аллергию на натуральный латекс;- полимерный конусовидный плунжер с резиновой манжетой, с углублением по центру, для плотного прилегания и минимизирования потери контрастного вещества;- T –образный замок, с наружной стороны плунжера, для фиксации с поршнем инъектора; - расстояние между упорными планками треугольной формы на наружной стороне плунжера не более 12 мм, наружная поверхность неровная-ребристая, силиконовая смазка на плунжере шприца (внутренняя часть), обеспечивают высокую герметичность и плавный ход внутри шприца, для облегчения введения растворов персоналом;- индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физиологическим раствором FluiDot, для облегчения проверки шприца на степень заполнения жидкостью, наименование обусловлено инструкцией к системе инъекционной для КТ Salient D;- максимальное расчётное давление, не менее 300 psi /2068 кПа, информация о параметрах давления на фабричной упаковке, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований;- предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований, т.к. аппарат Salient D обеспечивает максимальную скоростью потока 10,0 мл/с;- фабричная стерилизация (лучевая стерилизация гамма-лучами), для увеличения срока хранения изделия;- индивидуальная упаковка, стерильная, формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном, для сохранности и удобного извлечения колбы из упаковки.Требования к системе безопасности и гарантийным обязательствам:В связи с тем, что расходные материалы приобретаются к оборудованию, устройствам для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ, марки «MEDRAD», находящихся на **гарантийном обслуживании у Производителя, для соблюдения условий гарантии Производителя, а также во избежание нарушения работы устройства и обеспечения взаимодействия предлагаемого товара с оборудованием, имеющимся у Заказчика, при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, Заказчик не будет рассматривать к поставке эквивалентные товары.**Регистрационное удостоверение, содержащее наименование запрашиваемых расходных материалов, с указанием каталожного номера, должно быть предоставлено в составе заявки на участие и при поставке. При поставке товара необходим подтверждающий документ, от фирмы производителя или регистрирующего органа о возможности использования данных шприцов на имеющемся в ЛПУ оборудовании Заказчика. |
| **2** | Трубка удлинительная с Т-коннектором к инъекционной системе MEDRAD SalientD каталожный номер ZY 5152\* | Набор должен быть полностью совместим и разрешен к применению, согласно руководству по эксплуатации, с системой инъекционной для КТ, модель MEDRAD SalientD.Требования к составу набора:- Трубка удлинительная, низкого давления, длиной не более 150 см, с Т-образным соединителем, характеристика обусловлена тем, что указанный соединитель установлен инструкциями к системам инъекционным MEDRAD SalientD, не менее 1 шт.Требования к техническим характеристикам составляющих набора:- материалы изготовления компонентов набора не содержат ЛАТЕКСА, для устранения неблагоприятного воздействия латекса на персонал и пациентов, имеющих аллергию на натуральный латекс;- максимальное расчётное давление, не менее 300psi \ 2 068 кПА , информация о параметрах давления на фабричной упаковке, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований;- предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований, т.к. системы инъекционные MEDRAD обеспечивает максимальную скоростью потока 10,0 мл/с;- фабричная стерилизация (лучевая стерилизация гамма-лучами), для увеличения срока хранения изделия;- индивидуальная упаковка, стерильная.Требования к системе безопасности и гарантийным обязательствам:В связи с тем, что расходные материалы приобретаются к оборудованию, устройствам для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ, марки «MEDRAD», **находящихся на гарантийном обслуживании у Производителя, для соблюдения условий гарантии Производителя, а также во избежание нарушения работы устройства и обеспечения взаимодействия предлагаемого товара с оборудованием, имеющимся у Заказчика, при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, Заказчик не будет рассматривать к поставке эквивалентные товары.**Регистрационное удостоверение, содержащее наименование запрашиваемых расходных материалов, с указанием каталожного номера, должно быть предоставлено в составе заявки на участие и при поставке. При поставке товара необходим подтверждающий документ, от фирмы производителя или регистрирующего органа о возможности использования данных шприцов на имеющемся в ЛПУ оборудовании Заказчика. |

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4.

Гарантийный срок на товар: Должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***