**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия территории больницы и устройству клумб ЧУЗ «КБ РЖД –Медицина г. Комсомольск-на-Амуре»

(ул. Пирогова 11), участок: слева от приемного покоя здания больницы..

1. **Общие требования:**
   1. Перед началом ремонтных работ необходимо оповестить ответственных представителей «Заказчика» за контроль над производством работ, ознакомить с информацией о ходе, продолжительности и сроках окончания работ.

По окончанию ремонтных работ «Исполнитель» обязан сдать выполненные работы, надлежащего качества уполномоченному представителю «Заказчика».

1.2 Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности.

1.3 Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТ, других действующих стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

1.4 Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и нормативам, и иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество. В документах должны быть указания на особые свойства материала (пожарная безопасность, взрывоопасность, токсичность и др.). Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил, правил производства строительно-монтажных работ, требованиям «Заказчика».

1.5 Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

1.6. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных «Работ» в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.029.2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов дорог и технических средств организации дорожного движения», (при ремонте покрытия автомобильных дорог слоями из асфальтобетона принимать срок 2 (два) года с момента подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3).

**2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.**

2.1.Объемы работ должны содержатся в приложении к договору, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

2.2.До начала выполнения работ «Подрядчик» предоставляет и согласовывает место и схему работ на ремонтируемом участке.

2.3.Все необходимые материалы и их доставка осуществляется силами и за счёт «Исполнителя» работ или услуг.

2.4.В случае необходимости «Заказчик» заблаговременно передаёт «Исполнителю» заявки на выполнение дополнительных работ или услуг не отражённых в техническом задании.

2.5. Комплексный ремонт территории общей S 68 кв.м:

* уборка бордюрного камня
* выемка грунта
* устройство опалубки под клумбы
* асфальтирование асфальтом с песчаной основой
* установка клумб.

**3. Требования к качеству и безопасности работ, используемым материалам, изделиям и оборудованию.**

3.1.Работы должны выполняться в соответствии с учетом следующих нормативных документов:

- 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия»;

- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон»;

- ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»;

- ГОСТ 22245-90\* «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Актуализированная редакция ГОСТ Р 50597-93;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- ОДМ 218.6.029.2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»;

- ВСН 42-91 «Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог»;

- ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории». П. 6.15 Проезды, пешеходные дорожки и площадки;

- СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги. Правила производства работ»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СП 48.13330.2011;

- СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\* (с учетом Приказа Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр (с изм. от 06.04.2021) "Об утверждении СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги");

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

Начальник хозяйственного отдела Т.Б. Черкасова