|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Эндо Старс 92213ECO Клип-аппликатор эндоскопический ECO-CLIP (или эквивалент), к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм, длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 11 мм. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. Количество циклов открытия/закрытия клипсы не менее 30 раз. Комплект - 20 штук в упаковке | Эндо Старс 92213ECO Клип-аппликатор эндоскопический ECO-CLIP (или эквивалент), к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм, длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 11 мм. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. Количество циклов открытия/закрытия клипсы не менее 30 раз. Комплект - 20 штук в упаковке | упак | 1 |
| 2 | Эндо Старс (или эквивалент) Клип-аппликатор эндоскопический, к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм, длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 16 мм, угол наклона зубчиков клипсы 135°, возможностью многократного раскрытия клипсы. Вращение инструмента на 360 °, МРТ-совместимость клипсы. Комплект - 5 штук в упаковке | Эндо Старс (или эквивалент) Клип-аппликатор эндоскопический, к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм, длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 16 мм, угол наклона зубчиков клипсы 135°, возможностью многократного раскрытия клипсы. Вращение инструмента на 360 °, МРТ-совместимость клипсы. Комплект - 5 штук в упаковке | упак | 1 |
| 3 | Olympus HX-400U-30 (или эквивалент)Устройства для наложения лигатур (5 шт./уп.) Для эндоскопов с диаметром канала, не менее 2,8 мм. Рабочая длина 2300 ммØ петли 30 ммОбласть применения: колоноскопия, гастроскопия | Olympus HX-400U-30 (или эквивалент)Устройства для наложения лигатур (5 шт./уп.) Для эндоскопов с диаметром канала, не менее 2,8 мм. Рабочая длина 2300 ммØ петли 30 ммОбласть применения: колоноскопия, гастроскопия | упак | 1 |

**Техническое задание на поставку товара**

**Место поставки:** г. Краснодар, ул. Московская 96.

**Срок поставки**: в течении 14 дней с даты получения Заявки от Заказчика.