Техническое задание

на поставку товара (с сопутствующими работами) – система контроля доступа и видеонаблюдения

1. Требования к товару:

* 1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
	2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.
1. Объекты выполнения работ:

2.1 Приемное отделение корпус 1 (7-ми этажный хирургический корпус)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Контроллер-считыватель CTV-KR20 EM / Em-marine, Wiegand 26/34, 2000пользователей | шт. | 1 |
| 2 | Кнопка Optimus "Выход" (пластик) / нормально-открытый/нормально-закрытый, для установки внутри помещения | шт. | 1 |
| 3 | Электромагнитный замок ST-ML180-1 / Сила удержания 180кг, потребляемый ток 300mA, уличный | шт. | 1 |
| 4 | Монтажный уголок для замка ST-LA180-1  | шт. | 1 |
| 5 | Блок бесперебойного питания ST-ББП-50 (с защитой АКБ) (версия 3) / Напряжение 12V, сила тока 5A, пласт. корпус, под АКБ 7а/ч  | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор DELTA DTM 1207 | шт. | 1 |
| 7 | Кабель UTP | м | 5 |
| 8 | Монтажные работы | шт. | 1 |

2.2 Здание архива ул. Стрелковая, 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | **Видеонаблюдение** |  |  |
| 2 | Видеорегистратор 5-канальный ST-NVR-V0506K15 PRO (версия 2) | шт. | 1 |
| 3 | Жесткий диск 2Tb WD Blue WD20EARZ (HDD, SATA III, 3.5") | шт. | 1 |
| 4 | Видеокамера уличная купольная 4Мп ST-V4631 PRO STARLIGHT (2.8-12 mm) | шт. | 3 |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U ST-NC9U01 с полкой | шт. | 1 |
| 6 | Монтажная коробка МК-2PRO (Белая) (К03) | шт. | 3 |
| 7 | Коммутатор PоE 10-портовый ST-S88POE(2G/120W/A) | шт. | 1 |
| 8 | Кабель Optimus RJ-45 UTP неэкранированный внутренний (UTP-5e 4x2x0.5 Cu (indoor) | м | 30 |
| 9 | Кабель-канал 25x16мм белый (2м) | шт. | 15 |
| 10 | Коннектор RJ-45 Optimus | шт. | 10 |
| 11 | Монтажные работы | шт. | 1 |
|  | **Контроль доступа** |  |   |
| 1 | Автономный контроллер Z-5R СКУД | шт. | 1 |
| 2 | Считыватель накладной ST BT-R1 (KTM-H) | шт. | 1 |
| 3 | Ключ TM1990A (ST) | шт. | 10 |
| 4 | Кнопка Optimus "Выход" (пластик) / нормально-открытый/нормально-закрытый, для установки внутри помещения | шт. | 1 |
| 5 | Электромагнитный замок ST-ML180-1 / Сила удержания 180кг, потребляемый ток 300mA, уличный | шт. | 1 |
| 6 | Монтажный уголок для замка ST-LA180-1  | шт. | 1 |
| 7 | Блок бесперебойного питания ST-ББП-50 (с защитой АКБ) (версия 3) / Напряжение 12V, сила тока 5A, пласт. корпус, под АКБ 7а/ч  | шт. | 1 |
| 8 | Аккумулятор DELTA DTM 1207 | шт. | 1 |
| 9 | Комплект видеодомофона Optimus Leader 2.0 IK-7.0 подключение двух баз к одной вызывной панели, класс защиты базы IP 44,вызывной панели IP63  | шт. | 1 |
| 10 | Кабель UTP | м | 10 |
| 11 | Монтажные работы | шт. | 1 |

3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4. Условия поставки товара:

4.1. В течение 14 рабочих дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4.2. Товар поставляется в заводской упаковке.

4.3. Место поставки товара: по адрес г. Челябинск ул. Доватора 23, время с 08.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12-30.

5. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

 6. Работы по установке и вводу в эксплуатацию провести в течении 50 (пятидесяти) календарных дней с момента поставки оборудования и материалов с 8:00 до 16:30 местного времени. После окончания монтажа провести пуско-наладочные работы системы с обучением персонала правилам пользования и эксплуатации оборудования в течение 2 (двух) рабочих дней.

7. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Заказчик проверяет соответствие поставляемых товаров (по количеству, качеству), в случае обнаружения несоответствия Заказчик уведомляет (письменно или по телефону). Исполнитель в течение 7 рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления, обязан заменить товар и привезти надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с заменой, возлагаются на Исполнителя.