**Техническое задание**

**на закупку работ по ремонту видеогастроскопа «ПЕНТАКС» «EG»**

**c принадлежностями, в исполнении EG-2990Zi s/n M110179**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования, имеющегося у Заказчика, подлежащее ремонту** | **Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» c принадлежностями, в исполнении EG-2990Zi** |
| **Заводской (серийный) номер** | **M110179** |

**Выполняемые работы:**

Полная разборка аппарата с заменой запасных частей

Замена изгибаемой части

Замена резины изгибаемой части

Замена рубашки вводимой гибкой

Замена рубашки шнура универсального

Замена головки дистальной в сборе с ПЗС-матрицей

Замена аспирационного канала

Замена шкивов поворота лево/право в сборе

Замена шкивов поворота верх/низ в сборе

Замена кнопки управления в сборе с платой

Замена комплекта расходных материалов

Выходной контроль

**Необходимые запасные части и материалы, подлежащие замене:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** |
|  | Используемые запасные части и материалы: |  | шт |
| 1 | Изгибаемая часть | 1 | шт |
| 2 | Резина изгибаемой части | 1 | шт |
| 3 | Рубашка вводимая гибкая | 1 | шт |
| 4 | Рубашка шнура универсального | 1 | шт |
| 5 | Головка дистальная в сборе с ПЗС-матрице | 1 | шт |
| 6 | Канал аспирационный | 1 | шт |
| 7 | Шкив поворота право/лево в сборе | 1 | шт |
| 8 | Шкив поворота верх/низ в сборе | 1 | шт |
| 9 | Кнопка управления в сборе с платой | 1 | шт |
| 10 | Комплект расходных материалов | 1 | шт |

Исполнитель должен обеспечить ремонт, охватывающий комплекс работ по восстановлению изделий медицинской техники путем замены или восстановления отдельных составных частей и выполнять регулировочные работы. Ремонтные работы проводить по адресу Заказчика или на производственных площадях Исполнителя, транспортировка медицинского оборудования к месту ремонта и обратно Заказчику будет производиться за счет и силами Исполнителя.

При выполнении ремонта медицинского оборудования Исполнитель обязан по технологии производителя оборудования использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы, при этом Исполнитель, по требованию Заказчика, предъявляет документы, подтверждающие соответствие запасных частей данной модели оборудования и произведенные на предприятии-производителе оборудования. Все запчасти, используемые для ремонта, должны быть новыми, оригинальными, нигде ранее не использовавшимися, полностью совместимыми с оборудованием, имеющимся у Заказчика. Все работы по разборке и сборке производятся без нарушения функциональных характеристик и эстетического вида изделия.

Согласно требованиям производителя оборудования, ремонт Pentax EG-2990Zi должен производиться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителя данного оборудования (наличие личного сертификата инженера, подтвержденного производителем, на обслуживание и ремонт конкретной модели оборудования), либо в авторизованных сервисных центрах производителя оборудования.

Исполнитель должен обеспечить соответствие выходных параметров ремонтируемого медицинского оборудования требованиям технической документации. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям производителя оборудования.

Срок выполнения работ: не более 180 (сто восемьдесят) дней.

Гарантийный срок на выполненные работы: 3 (три) месяца с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Гарантийный срок на установленные запасные части: 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а или на сервисной площадке Исполнителя.