**Техническое задание на поставку**

**Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани»,**

**расположенного по адресу:**

**391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование показателя:** | **Значение показателя:** | **Количество, шт.** | **\*Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением. Реквизиты регистрационного удостоверения (номер, дата)** |
| 1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | **Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002848** | 3 |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |
| Индикатор наработки | Да |
| Исполнение | Передвижной\*\* |
| Работа в присутствии людей | Да |
| Режим работы | Непрерывный |
| Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000  и  ≤ 12000 | Час |
| Производительность | ≥ 20 и ≤ 45 | М3/Ч |
| 2. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | **Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002877** | 5 |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |
| Индикатор наработки | Да |
| Исполнение | Передвижной\*\* |
| Работа в присутствии людей | Да |
| Режим работы | Непрерывный |
| Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000  и  ≤ 12000 | Час |
| Производительность | [> 45 и ≤ 80](https://moy-zakupki.ru/ktru/32.50.50.190-00002877/) | М3/Ч |
| 3. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | **Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002876** | 1 |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |
| Индикатор наработки | Да |
| Исполнение | Передвижной\*\* |
| Работа в присутствии людей | Да |
| Режим работы | Непрерывный |
| Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000  и  ≤ 12000 | Час |
| Производительность | ≥80 и ≤ 100 | М3/Ч |
| 4. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | **Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002875** | 2 |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 95 | % |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |
| Индикатор наработки | Да |
| Исполнение | Передвижной\*\* |
| Работа в присутствии людей | Да |
| Режим работы | Непрерывный |
| Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000  и  ≤ 12000 | Час |
| Производительность | [> 100 и ≤ 140](https://moy-zakupki.ru/ktru/32.50.50.190-00002875/) | М3/Ч |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | **Характеристики в соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002848** | 1 |  |
| Бактерицидная эффективность | Не менее 95% |
| Вид | Облучатель-рециркулятор |
| Индикатор наработки | Да |
| Исполнение | стационарный |
| Работа в присутствии людей | Да |
| Режим работы |  | Непрерывный |  |  |
| Эффективный ресурс работы ламп | ≥8000  и  ≤ 12000 | Час |  |  |
| Производительность | ≥ 20 и ≤ 45 | М3/Ч |

\*Участник закупки в своей заявке указывает наименования, предлагаемых к поставке товаров в строгом соответствии с регистрационными удостоверениями, а также реквизиты регистрационных удостоверений (номер и дату). Не указания участником закупки данной информации, не является основанием для отклонения заявки.

\*\* или наличие в комплекте к рециркулятору передвижной опоры (стойки), которая должна быть оборудована поворотными колесными опорами.