Техническое задание на 2025 год по проведению защитных противопожарных мероприятий на объекте

1. Исполнитель должен выполнять противопожарные мероприятия на объекте: ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 10;

г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27;

г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8 А

 *Таблица №1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | ***Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций:***г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10:- здание физиотерапевтического корпуса;- здание пищеблока;- здание патологоанатомического корпуса;- здание прачечной;- здание гинекологии;- здание терапии;- здание хирургии.- здание глазного отделенияг. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27:- здание нового хирургического корпуса;- здание терапии;- здание поликлиники № 2.г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8 А:- здание поликлиники № 1; |  м2 | 1860,01424,0600,01397,01162,02552,03178,01224,03620,52552,02862,03200,0 |
| 2 | ***Огнезащитная обработка деревянных конструкций***:г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10:- здание физиотерапевтического корпуса;- здание пищеблока;- здание патологоанатомического корпуса;- здание прачечной;- здание гинекологии;- здание терапии;- здание хирургии.- здание глазного отделенияг. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8 А:- здание поликлиники № 1; |  м2 | 1860,01424,0600,01397,01162,02552,03178,01224,03200,0 |
| 3 | ***Проведение испытаний ограждений кровли:***г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10:- здание физиотерапевтического корпуса;- здание пищеблока;- здание патологоанатомического корпуса;- здание прачечной;- здание гинекологии;- здание терапии;- здание хирургии.- здание глазного отделенияг. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27:- здание нового хирургического корпуса;- здание терапии;- здание поликлиники № 2.г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 8 А:- здание поликлиники № 1; | м2 | 180-тип КП60-тип КП838013023026013038083150170 |
| 4 | ***Проведение испытаний пожарной лестницы:***г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10:- здания хирургииг. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 27:- здание поликлиники № 2 | шт. | 11 |

**Техническое задание**

на проведение услуг **по огнезащитной обработке** деревянных поверхностей чердачных помещений.

1. Исполнитель должен выполнять следующие виды услуг в строгом соответствии с действующими нормами и правилами:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** |
| 1. Основания для проведения услуг | С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности. ***В целях повышения огнестойкости***. |
| 2.Наименование услуг | Выполнить комплекс услуг по огнезащитной обработке |
| 3.Требования к объемам выполняемых услуг | Деревянные конструкции кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и т.п. следующих объектов в зданиях и сооружениях:  |
| 4.Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения услуг | Выполнение комплекса услуг по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения услуг:* Подбор Подрядчиком средства огнезащиты и для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком.
* составление план-графика проведения услуг на основании установленного объема услуг (п. Требования к объемам выполняемых работ) с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях.
* предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.);
* проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя;
* выполнение услуг по огнезащитной обработка в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты.
* организация совместной (представителями Заказчика и Исполнителя) рабочей комиссии по проведению оценки качества выполненных работ и отбора образцов для предоставления в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ГУ МЧС России по Иркутской области;
* устранение недостатков, выявленных по результатам услуг рабочей комиссии;
* сдача выполненных услуг Исполнителю, предоставление отчетной документации, подписание актов.

  |
| 5.Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности | При выполнении услуг должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности:* Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
* Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
* Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
* Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности».
* Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ);
* Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151);

 * **ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»**
* **ГОСТ Р 53295-2009. «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»**
* **ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»**
* **ГОСТ Р 53294-2009. «Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытания на воспламеняемость»**
* **ГОСТ Р 50810-95. «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытаний на воспламеняемость и классификация»**
* Постановление Правительства РФ п.13 №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
 |
| 6.Требования к условиям выполнения услуг | Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. |
| 7.Требования к применяемым материалам  | Материалы, используемые при проведении услуг по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. *Огнезащитная обработка должна проводиться составом (ами), дающим (и) древесине 1 (первую) группу огнезащитной эффективности*  |
| 8.Общие требования к порядку выполнения услуг и качеству услуг | Порядок выполнения услуг: при проведении услуг по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных услуг персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных услуг в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.Технология и качество выполняемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
| 9.Требования к порядку сдачи-приемки услуг  | Приёмка выполненных услуг осуществляется Заказчиком по представлению Исполнителем Протокола соответствия качества огнезащитной обработки и Акта сдачи-приемки услуг;По получении Протокола соответствия качества Заказчик обязан в течении 10 дней направить Исполнителю подписанный Акт сдачи - приемки услуг или мотивированный отказ от приемки.В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора подряда осуществляется сопроводительными документами Исполнителя**.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по испытанию ограждений кровли и наружных пожарных лестниц

1. **Общие сведения.**

**1.1. Предмет оказания услуг:**

Испытание ограждений кровли и наружных пожарных лестниц

**1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:**

- ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний",

- НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»,

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г  №1479),

- Технические требования настоящего технического задания.

**1.3. Цель оказания услуг:**

Поддержание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли в исправном работоспособном состоянии в соответствии с требованиями нормативной документации.

**1.5. Вид услуг:** Смета накладных расходов.

**1.6. Характеристика объекта оказания услуг:**

Ограждения кровли и наружные пожарные лестницы расположенные по адресу: г Иркутск, ул. Академика Образцова, Д. 27; ул. Боткина, д. 10.

**1.7. Сроки оказания услуг:**

Срок Оказания услуг – с даты подписания по 31.12.2025г.

**1.8. Время оказания услуг:**

Услуги оказываются по заявке заказчика.

**2. Требования к оказанию услуг.**

2.1 Количественные показатели оказываемых услуг указаны в Приложении №1, таблице №1, п.3, 4.

2.2. Исполнитель должен иметь лицензию МЧС о допуске и оказанию услуг в области пожарной безопасности:

2.3. При оказании услуг Исполнитель руководствуется требованиями правил и инструкций:

2.3.1. Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.3.2. ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний".

2.3.4. НПБ 245-2001 “Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний”.

2.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г Иркутск, ул. Академика Образцова, Д. 27; ул. Боткина, д. 10.

2.5. При оказании услуг отходы не образуются.

2.6. Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость услуг.

2.7. Исполнитель производит регистрацию объема услуг в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.8. Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. (Основание: Закон №102-ФЗ от 26.06.08г. «Об обеспечении единства измерения»; Порядок проведения поверки средств измерения ПР50.2.006-94).

2.9. Условия авансирования: не предусматривается.

**3. Состав документации.**

3.1. Исполнитель по окончании оказания услуг представляет Заказчику акт об оказанных услугах в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет.

3.2. По результатам испытаний Исполнитель передает Заказчику протоколы испытаний ограждений кровли и наружных пожарных лестниц.