**Техническое задание**

**на выполнение ремонтных работ коридора терапевтического отделения**

**на 1 этаже ГЛК по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| **на единицу измерения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Строительные работы** | | | |
| Стены | | | |
| 1 | Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона | 10 м | 5,2 |
| 2 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,013 |
| 3 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона (снятые ранее) | 10 м | 5,2 |
| Потолок | | | |
| 4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,119 |
| Полы | | | |
| Разборка плинтусов | | | |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,694 |
| Разборка металлического накладного профиля (порога) | | | |
| 6 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,24 |
| Разборка линолеума | | | |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,119 |
| Разборка стяжки цементной толщиной 50мм | | | |
| 8 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 1,119 |
| 9 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 | 100 м2 | -1,119 |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | | | |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 1,119 |
| Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе 50мм | | | |
| 11 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 1,119 |
| 12 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 | 100 м2 | 1,119 |
| Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены | | | |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,119 |
| 14 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,24 |
| Затаривание, погрузка и вывоз мусора в мешках | | | |
| 15 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 12,91127 |
| 16 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг | т | 12,91127 |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 12,91127 |
| **Раздел 2. Электроосвещение** | | | |
| 18 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,43 |
| 19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,43 |
| 20 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,6 |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,6 |

**Срок выполнения работ** – в течение 4 (Четыре) дня, с даты подписания Договора.

Работы проводятся в праздничные дни с 1 по 9 мая, в сроки предварительно согласованные с заведующим отделением.