**Техническое задание**

**Адрес (место) поставки товара:** г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев,9

**Сроки (периоды) поставки товара:** по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 14 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** | **ТЗ** |
| 1 |  | Материал полимерный для базисов зубных протезов (Полупрозрачная розовая с прожилками) Белакрил–Э ХО 160гр+100гр+лак 50г шт №1  АО «ОЭЗ «ВладМива» Россия | 6 | шт | Материал полимерный базисный самотвердеющий, предназначен для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. Состав и свойства: состоит двух компонентов - порошка, содержащего полиэфиры метакриловой кислоты, катализатор реакции полимеризации перекись бензоила, и жидкости, содержащей мономер этилметакрилат (Э), после смешивания порошка с жидкостью образуется полимер, твердеющий без нагревания - самотвердеющий (ХО). Базисные материалы отличает высокая технологичность, простота и быстрота изготовления изделий, имеющих высокое качество, функциональную долговечность, натуральный внешний вид и биосовместимость. Полупрозрачная розовая пластмасса наилучшим образом подходит для изготовления полных съёмных протезов. Форма выпуска: Порошок, не менее 160 г. Жидкость, не менее 100 мл. Лак разделительный, не менее 50 г. Регистрационное удостоверение - наличие. |
| 2 |  | Виллакрил Н Рапид (Villacryl H Rapid) Everall7 Цвет V4 (розовый с прожилками) (750 г+400 мл) упак №1  «Эверол7 Сп 3.0.0» Польша | 6 | упак | Полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов, частичных съемных протезов и полных съемных протезов путём термической полимеризации. Классификация согласно PN-EN ISO 1567: тип I, класс I. Расцветка: бесцветный, молочно-розовый с прожилками, розовый с прожилками. Пропорции смешивания: не более 10 г. порошка на не более 4.2 мл жидкости. При температуре окружающей среды не менее 20-23 °С время приготовления акрилого теста составляе не менеет 20-25 минут. Высокая температура сокращает, а низкая удлиняет время приготовления. Приготовленный материал поместить в полимеризационной кювете с небольшим избытком. Прессовать постепенно, увеличивая давление до не менее 5000 кг. Оставить в прессе не менее, чем на 15 минут. Упаковка: не менее 750 г. порошка,не менее 400 мл. жидкости, инструкция по применению.Регистрационное удостоверение - наличие. |
| 3 |  | Пластмасса горячей полимеризации Villacryl STC Hot дентинный оттенок A2 80г+40мл акриловая упак №1  «Эверол7 Сп 3.0.0» Польша | 1 | упак | Акриловый материал, полимеризованный горячим методом, для применения в зубопротезных мастерских при изготовлении временных коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой. Обладает: превосходной копией натуральных оттенков зубов, высокой выносливостью материала. Время приготовления не более 8 - 10 минут. Процесс полимеризации не более 30 минут, при не менее 80 - 90°C. Растворяемость не менее 2,2 µg/мм3. Сорбция: не менее 21 µg/мм3. В упаковке: порошок цвета A2 не менее 80 г + жидкость не менее 40 мл. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. |
| 4 |  | Порошок полировочный Полисет для протезов из пластмассы 2кг упак №1  АО «ОЭЗ «ВладМива» Россия | 4 | упак | Полирующий зуботехнический порошок для полировки протезов из пластмассы. Содержит абразив различной степени помола. Отличные полирующие свойства. Упаковка: порошок (банка), не менее 2 кг. Регистрационное удостоверение - наличие. |
| 5 |  | Воск базисный Беловакс мягкий 500г упак №1  АО «ОЭЗ «ВладМива» Россия | 12 | упак | Воск зуботехнический базисный для моделирования базисов съемных протезов, для изготовления прикусных шаблонов, для формования оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов, а также их частей. Воск содержит парафин, церезин, природные смолы, модифицирующие добавки. Обладает высокой пластичностью, хорошо формуется в разогретом состоянии, обрабатываются инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, имеет гладкую поверхность после легкого оплавления над пламенем горелки, полностью и без остатка вымывается кипящей водой из гипсовых форм.Температура плавления — не менее 53-55 0C. Текучесть: мягкий (зимний). Упаковка: пластины в коробке, не менее 500г. Регистрационное удостоверение - наличие. |

**Требуемые документы: РУ, декларация о соответствии**

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

**Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.