|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Винт для фиксации шва | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок.  Тип резьбы: прямая.  Не менее 5-ти типоразмеров по диаметру: не менее 7 мм и не более 11 мм.  Не менее 3-х типоразмеров по длине: не менее 25 мм и не более 35 мм.  Материал изготовления: полиэфирэфиркетон.  Диаметр канюляции не более 1,2 мм.  Шлиц должен быть крестообразный, по всей длине винта.  Применение: одноразовое.  Упаковка: стерильная.  Поставка: по диаметру и длине по заявке Заказчика. | штука | 15 |
| 2 | Фиксатор анкерный | Предназначен для артроскопических вмешательств на плечевом суставе при исправлении повреждений вращательной манжеты. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор изготовлен из титана, нити из полиэтилена. Диаметр фиксатора: не менее 3,5 мм и не более 6,5 мм, с шагом не более 1,5 мм. Количество типоразмеров в варианте по диаметру не менее 3. Диаметр нитей 0,6 мм. Количество нитей - 2. Фиксатор поставляется по диаметру по заявке Заказчика. Упаковка стерильная. Предназначен для однократного применения. | штука | 15 |
| 3 | Фиксатор реконструктивный | Материал изготовления: титановый сплав, разрешенный для имплантации.  Должен быть предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок.  Представляет собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора проходит петля, а через остальные отверстия проходят нити для протягивания и навигации фиксатора  Количество отверстий не менее 4.  Количество петель не менее 1.  Количество нитей не менее 2 нитей для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра.  Петля должна быть непрерывного плетения.  Не менее 4-х типоразмеров по длине петли: от 10 мм до 25 мм с шагом не более 5 мм.  Упаковка: стерильная.  Поставка: по длине петли по заявке Заказчика. | штука | 15 |

По требованию Заказчика, Поставщик предоставляет размерную линейку имплантатов для проведения операции.

Поставщик на время операции предоставляет специальный монтажный инструментарий для установки имплантатов.