Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические требования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Костюм мужской летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ** | Костюм мужской летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ должен быть изготовлен в соответствии с:**ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;****ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».**Функциональные характеристики: Костюм должен быть предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, и состоять из куртки и брюк прямого силуэта.Подгруппа защитных свойств (в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014) - Ми ЗТехнические характеристики: Куртка должна быть прямого силуэта, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту. Центральная застежка потайная на 4 петли и пуговицы, а также со сквозной верхней петлей и пуговицей. Воротник втачной, отложной. На каждой полочке должно быть предусмотрено наличие кокетки, а также должны быть нагрудные накладные карманы, которые должны закрываться клапаном, фиксирующимся на контактную ленту посередине клапана. Внизу полочек должны быть предусмотрены нижние накладные карманы, которые должны иметь клапаны, фиксирующиеся на контактную ленту по краям клапана. На спинке должна быть выполнена кокетка. Рукава должны быть двухшовными с налокотниками. Манжеты рукавов должны застегиваться на прорезную петлю и пуговицу. В области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель. Внизу на кокетках полочек и спинки должны быть расположены световозвращающие полосы шириной 50 мм с образованием канта шириной 3 мм. Кокетки полочки и спинки должны быть выполнены из отделочной ткани красного цвета. Брюки должны быть прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, который должен застегиваться на петлю и пуговицу, в области боковых швов должны быть расположены паты с петлей и двумя ответными пуговицами, пришитыми на пояс. Пояс должны иметь семь шлевок. На передних половинках должны быть расположены два боковых кармана с отрезным бочком, на задних половинках должен быть один накладной карман. На задней правой половинке должен быть карман для инструментов. На брюках должны быть выполнены усилительные наколенники. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. На куртке и на брюках с внутренней стороны должна быть лента ФИО, для определения принадлежности изделия.**Применяемые материалы:** Ткань верха должна быть смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 210 г/кв.м.Ткань отделки должна быть смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 195 г/кв.м. Сигнальные элементы должны быть со световозвращающими полосами, шириной 50ммНаличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.На костюме должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и должна содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);-защитные свойства;-размер;-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;-сведения о классе защиты;-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.**Заключение Минпромторга РФ: Да**Размерный ряд:

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | **Рост** |
| 88-92 | 158-164 |
| 170-176 |
| 182-188 |
| 96-100 | 158-164 |
| 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |
| 104-108 | 158-164 |
| 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |
| 112-116 | 158-164 |
| 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |
| 120-124 | 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |
| 128-132 | 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |
| 136-140 | 170-176 |
| 182-188 |
| 194-200 |

 | компл. | 10 |
| **2** | **Костюм женский летний для защиты от механических воздействий и ОПЗ** | Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ТР ТС 019/2011О безопасности средств индивидуальной защитыЗащитные свойстваЗ - защита от общих производственных загрязненийТехнические характеристики:Костюм должен быть выполнен из ткани василькового цвета и отделочной ткани с полоской васильковой/белой, должен состоять из куртки и брюк. Куртка должна быть полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пять петель и пуговиц, с плосколежащим воротником и V-образным вырезом горловины отрезная по линии бедер, с разрезами в боковых швах. Полочка должна быть с рельефами от плечевых швов до шва притачивания нижней части. На отрезной нижней части должны быть расположены боковые накладные карманы. Спинка должна быть на кокетке, со шлицей на отрезной нижней части. Рукава должны быть втачными, одношовными, с отворотом из отделочной ткани, которые должны фиксироваться хлястиком с петлей и пуговицей, пришитой на рукава с лицевой стороны. Внутри рукава хлястик должен фиксироваться на пуговицу, пришитую на хлястик. Верхний воротник, отворот низа рукава и хлястик рукава, обтачка верхнего среза бокового кармана должны быть выполнены из отделочной ткани. Брюки должны быть прямыми с передней застежкой-молнией, с притачным поясом и пятью шлевками. Пояс в области боковых швов должен быть стянут эластичной тесьмой. Отделочные строчки должны быть выполнены нитками в цвет основной ткани.Требования к материалам:Ткань верхаСостав сырья: 65% полиэфир, 35% хлопок, Плотность: 200 г/кв.м.Ткань отделкиСостав сырья: 65% полиэфир, 35% хлопок, Плотность: 115 г/кв.м.На костюме должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и должна содержать следующую информацию: -наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);-защитные свойства;-размер;-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;-сведения о классе защиты;-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; -сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Обязательно должен быть предоставлен Сертификат соответствия / Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011.**Заключение Минпромторга РФ: Да**Размерный ряд:

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры** | **Рост** |
| 80-84 | 158-164 |
| 170-176 |
| 88-92 | 158-164 |
| 170-176 |
| 96-100 | 158-164 |
| 170-176 |
| 104-108 | 158-164 |
| 170-176 |
| 112-116 | 158-164 |
| 170-176 |
| 120-124 | 158-164 |
| 170-176 |
| 128-132 | 158-164 |
| 170-176 |

 | компл. | 26 |
| **3** | **Полуботинки мужские кожаные с перфорацией** | Полуботинки мужские кожаные с перфорацией должны быть изготовлены в соответствии с:**ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».**Технические характеристики: Полуботинки должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного поли­уретана к заготовке верха обуви. Верх полуботинок должен быть изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,6-1,8 мм. в комбинации с текстильным водоотталкивающим полотном.Полуботинки должны быть выполнены с черезподъемными ремнями из тесьмы со световозвращающими элементами с креплением на контактную ленту. Полуботинки должны иметь полуглухой клапан-язык из текстильного материала, что исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Должно быть предусмотрено наличие мягкого канта для защиты от боковых ударов. Подкладка полуботинок должна быть изготовлена из тканей, стойких к истиранию и способных абсорбировать и отводить влагу от стопы. Стелька вкладная должна быть из материала, который впитывает влагу. В носочной части стопы должен быть выполнен внутренний защитный подносок из композитного материала, ударной прочностью 200 Дж., а также прокладка должны быть из полиуретана, препятствующая надавливанию верхнего края на стопу.Подошва должна быть двухслойной (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты). Верхний слой должен быть из полиуретана, ходовой слой из термопластичного полиуретана, который должен иметь свойства износостойкости, термостойкости (должен выдерживать температуру +120°С), морозостойкости (должен выдерживать температуру -40°С).Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы должна составлять 4,5 мм.Полнота полуботинок 9.Обязательно наличие маркировки, которая должна соответствовать ГОСТ Р 53917-2010, ТР ТС 019/2011**Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.****Заключение Минпромторга РФ: Да**Размерный ряд:

|  |
| --- |
| **Размеры** |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |

 | пара (2 шт) | 10 |
| **4** | **Сабо женские** | Сабо женские должны быть изготовлены в соответствии с:**ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»;****ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».**Технические характеристики: Сабо должны быть изготовлены литьевым методом крепления подошвы с верхом обуви. Верх должен быть изготовлен из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны быть снабжены вентиляционными отверстиями. Подошва должна быть изготовлена из поливинилхлорида. Сабо должны быть выполнены с перекидным ремешком с пряжкой, для регулирования размера. Стелька должна быть изготовлена из натуральной кожи.Обязательно наличие маркировки, которая должна соответствовать ТР ТС 019/2011**Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.****Заключение Минпромторга РФ: Да**Размерный ряд:

|  |
| --- |
| **Размеры** |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |

 | пара (2 шт) | 13 |

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

 Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.

 В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении Товаров, применительно к таким товарным знакам следует считать «или эквивалент».

|  |
| --- |
| **1. Требования к заявке** |
| **1.1. Ценовое предложение должно содержать:** наименование организации-изготовителя, страну происхождения, описание товара. |
| **1.2.** Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. |
| **1.3.** По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. |
| **1.4.** При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. |
| **1.5.** Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). |
| **1.6.** Гарантийный срок не менее 12 месяцев |
| **2. Сроки и условия поставки товара.** |
| **2.1**. Сроки действия договора с момента заключения Договора до полного исполнения обязательств. |
| **2.2.** Поставка осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| **3. Место поставки товара**: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская дом 8. |
| **4.Форма, сроки и порядок оплаты.Оплата конкретной партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после поставки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/УПД.** |
| **5.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.5.1. Сертификаты Соответствия и Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.** |