|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Частное учреждение здравоохранения«Больница «РЖД-Медицина» города Ульяновск»**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск»**ул. Хрустальная, д. 3, г. Ульяновск, 432012e-mail: nvsb5@mail.ru8-8422-36-43-04 / www.rzd-medicine.ruОКПО01113775ОГРН 1047301154460 ИНН 7326022130 КПП 732601001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководителю организации.ЧУЗ «Больница «РЖД — Медицина» г.Ульяновск» просит предоставить коммерческое предложение на следующие изделия мед назначения для стоматологии на 2025 год: |  |
| № | Наименование | Ед изм | Кол-во |
| 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная КБ-«Я»-ФП для хранения стерильных инструментов, объем 110л, Россия**Технические характеристики:**Габаритные размеры, с передвижным столом - 1170 х 950 х 600 мм.Напряжение сети - 220/50 В/ГцМощность - 40 ВАВремя выхода камеры на рабочий режим - не более 10 мин.Время непрерывной работы камеры - не более 168 часовСредняя наработка на отказ - 1500 часовТип: напольнаяОбъем: 110 лУФ-лампа: 1xTUV30WКорпус: Корпус и тележка: металлСтерильность инструментов: до 7 сутокВ комплекте: 4 решетки | шт | 1 |
| 2 | Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов Euroseal 2001 Plus**Техническая характеристика:**Потребляемая мощность: 100 Вт (при нагреве), 50 Вт (в режиме ожидания)Параметры электропитания: 230 В / 50 ГцМаксимальная ширина рулона: 310 ммПолоса запечатывания: 12 ммГабаритные размеры (Д×Ш×В): 473×235×220 ммДержатель рулонов-имеетсяФиксатор рулонов-имеется | шт | 1 |
| 3 | Компрессор стоматологический воздушный безмасляный Жинвей JW-032C на 2 установки**Техническая характеристика:**Воздушный безмасляный стоматологический компрессор JW-032C предназначен для двух стоматологических установок и работает за счет самосмазывающегося материала. Самосмазывающийся материал относится к полимеру с низким коэффициентом трения.Крышки двигателей изделия изготовлены из алюминия, резервуар и ручки для переноса изготовлены из стали, окрашенной белым красителем. Внутри компрессора установлен автоматический выключатель, в конструкцию которого входят два вида размыкателей – тепловой и магнитный. Компрессор с ресивером 60 л, без кожуха, 280 л/мин, с осушителем, мотор NEW (для фрезеров).Напряжение питания - 230 В ±10%, частота: 50/60 ГцМаксимальное давление - 8 барМощность, не более - 1,7 кВтНоминальный расход - 220 л/мин ±3%Производительность - 160 л/мин при давлении 6 бар Уровень шума 65-70 дБМакс. давление, не более - 0,8 МПаДавление запуска - 0,5 не менее МПаЧастота вращения ротора двигателя - 1380 об/мин ±3%Объем резервуара - 50 лМасса - 45 кг Габаритные размеры - 650 х 400 х 620 (±2) ммДиаметр ПУ-трубок - 8 ±1 ммКоличество снабжаемых стоматологических установок - 1-2 шт.Количество двигателей - 2 шт.Длина шнура питания, не менее - 1,8 мКоличество жил в шнуре питания - 3 шт. | шт | 1 |
| 4 | Светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100-01П,**Техническая характеристика**:Регулировка освещенности от 20 до 100%;Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любымуглом наклона, оптимально выбранное положение фиксируется;Яркий и равномерный свет;Регулировка цветовой температуры (опция);Срок службы источников света не менее 60 000 часов.Источник света- светодиоды, обеспечивающие хорошую цветопередачу.Мощность-30 ВтЦветовая температура-4500 КИндекс цветопередачи-95Диаметр блока освещения, мм: 113Вес-10 кгКрепление светильника: на стойке на 5 роликовых опорах | шт | 1 |

Коммерческое предложения прошу прислать не позднее 3х дней с даты получения запроса, указав условия поставки и сроки. Коммерческое предложение должно иметь подпись и печать.

Электронный адрес: apteka\_ob@mail.ru

Главный врач Короткова Е.Ю.