|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| Частное учреждение здравоохранения  «Больница «РЖД-Медицина» города Ульяновск»  **ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск»**  ул. Хрустальная, д. 3, г. Ульяновск, 432012  e-mail: nvsb5@mail.ru  8-8422-36-43-04 / www.rzd-medicine.ru  ОКПО01113775ОГРН 1047301154460  ИНН 7326022130 КПП 732601001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководителю организации.  ЧУЗ «Больница «РЖД — Медицина» г.Ульяновск» просит предоставить коммерческое предложение на следующие изделия мед назначения для стоматологии на 2025 год: | | | |  |
| № | Наименование | Ед изм | Кол-во |
| 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная КБ-«Я»-ФП для хранения стерильных инструментов, объем 110л, Россия  **Технические характеристики:**  Габаритные размеры, с передвижным столом - 1170 х 950 х 600 мм.  Напряжение сети - 220/50 В/Гц  Мощность - 40 ВА  Время выхода камеры на рабочий режим - не более 10 мин.  Время непрерывной работы камеры - не более 168 часов  Средняя наработка на отказ - 1500 часов  Тип: напольная  Объем: 110 л  УФ-лампа: 1xTUV30W  Корпус: Корпус и тележка: металл  Стерильность инструментов: до 7 суток  В комплекте: 4 решетки | шт | 1 |
| 2 | Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов Euroseal 2001 Plus  **Техническая характеристика:**  Потребляемая мощность: 100 Вт (при нагреве), 50 Вт (в режиме ожидания)  Параметры электропитания: 230 В / 50 Гц  Максимальная ширина рулона: 310 мм  Полоса запечатывания: 12 мм  Габаритные размеры (Д×Ш×В): 473×235×220 мм  Держатель рулонов-имеется  Фиксатор рулонов-имеется | шт | 1 |
| 3 | Компрессор стоматологический воздушный безмасляный Жинвей JW-032C на 2 установки  **Техническая характеристика:**  Воздушный безмасляный стоматологический компрессор JW-032C предназначен для двух стоматологических установок и работает за счет самосмазывающегося материала. Самосмазывающийся материал относится к полимеру с низким коэффициентом трения.  Крышки двигателей изделия изготовлены из алюминия, резервуар и ручки для переноса изготовлены из стали, окрашенной белым красителем. Внутри компрессора установлен автоматический выключатель, в конструкцию которого входят два вида размыкателей – тепловой и магнитный. Компрессор с ресивером 60 л, без кожуха, 280 л/мин, с осушителем, мотор NEW (для фрезеров).  Напряжение питания - 230 В ±10%, частота: 50/60 Гц Максимальное давление - 8 бар  Мощность, не более - 1,7 кВт Номинальный расход - 220 л/мин ±3% Производительность - 160 л/мин при давлении 6 бар  Уровень шума 65-70 дБ Макс. давление, не более - 0,8 МПа Давление запуска - 0,5 не менее МПа Частота вращения ротора двигателя - 1380 об/мин ±3% Объем резервуара - 50 л Масса - 45 кг  Габаритные размеры - 650 х 400 х 620 (±2) мм Диаметр ПУ-трубок - 8 ±1 мм Количество снабжаемых стоматологических установок - 1-2 шт. Количество двигателей - 2 шт. Длина шнура питания, не менее - 1,8 м Количество жил в шнуре питания - 3 шт. | шт | 1 |
| 4 | Светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100-01П,  **Техническая характеристика**:  Регулировка освещенности от 20 до 100%;  Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение фиксируется;  Яркий и равномерный свет;  Регулировка цветовой температуры (опция);  Срок службы источников света не менее 60 000 часов.  Источник света- светодиоды, обеспечивающие хорошую цветопередачу.  Мощность-30 Вт  Цветовая температура-4500 К  Индекс цветопередачи-95  Диаметр блока освещения, мм: 113  Вес-10 кг  Крепление светильника: на стойке на 5 роликовых опорах | шт | 1 |

Коммерческое предложения прошу прислать не позднее 3х дней с даты получения запроса, указав условия поставки и сроки. Коммерческое предложение должно иметь подпись и печать.

Электронный адрес: apteka\_ob@mail.ru

Главный врач Короткова Е.Ю.