**Техническое задание на поставку расходных материалов в операционный блок ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Комсомольск-на-Амуре»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Требуемое значение** **характеристики** **(величина параметра)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Биополярный высокочастотный кабель | Совместимость с AUTOCON 200, AUTOCON III 400 KARL STORZ  | наличие | шт | 2 |
|  |  | каталожный номер 26176 LE | наличие |  |  |
|  |  | длина  | 300 см |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |  |
|  |  | Декларация соответствия | Наличие |  |  |
| 2. | Монополярный высокочастотный кабель | Совместимость с AUTOCON 200, AUTOCON III 400 KARL STORZ  | наличие | шт | 1 |
|  |  | каталожный номер 26005 М | наличие |  |  |
|  |  | длина штекера | 5 мм |  |  |
|  |  | длина кабеля  | 300 см |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |  |
|  |  | Декларация соответствия | Наличие |  |  |
| 3. | Кабель соединительный для нейтрального электрода KARL STORZ | Совместимость с AUTOCON 200, AUTOCON III 400 KARL STORZ | наличие | шт | 1 |
|  |  | **артикул 27806** | наличие  |  |  |
|  |  | **использование с электродом нейтральным артикул 27805** | наличие |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |  |
|  |  | Декларация соответствия | Наличие |  |  |
| 4. | Нейтральный электрод из силикона с 2-мя резиновыми полосками для фиксации | Совместимость с AUTOCON 200, AUTOCON III 400 KARL STORZ | наличие | шт | 1 |
|  |  | артикул 27805 | наличие  |  |  |
|  |  | материал  | электропроводящий силикон с двумя резиновыми креплениями |  |  |
|  |  | контактная площадь  | А=500 см2 |  |  |
|  |  | использования с соединительным кабелем 27806 | наличие |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |  |
|  |  | Декларация соответствия | Наличие |  |  |

Зав. хирургическим отделением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Проценко