Техническое задание

На поставку товара (без сопутствующих работ) - рентгенозащитных фартуков для стоматологической поликлиники.

1. Требования к товару:

* 1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.
  2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Неизменяемые характеристики | Ед.  Изм. | Кол-во |
| 1. | Фартук защитный легкий врача ( без воротника) | Предназначен для обеспечения оптимальной и полной защиты от рассеянного рентгеновского излучения .  Длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия – не менее 110 см.  Размер - (56-60).  Свинцовый эквивалент – 0,25 мм Pb.   Рентгенозащитный материал - просвинцованный поливинилхлорид Фартук имеет застежки типа «липучка» по бокам изделия. | Шт | 1 |
|  | Фартук защитный стоматологический пациента с воротником | Предназначен для защиты пациента при проведении дентальных рентгеновских исследований (как с применением дентальной пленки, так и при использовании цифрового датчика рентгеновского излучения). Обеспечивает защиту передней части тела, включая область гонад и костей таза. Длина фартука от середины плеча до нижнего края – не менее 78см. Ширина фартука – не менее 60 см. Свинцовый эквивалент – 0.35 мм Pb. Рентгенозащитный материал - просвинцованный поливинилхлорид Фартук застегивается сзади, с помощью застежки типа «липучка». | Шт | 1 |
|  | Фартук рентгенозащитный односторонний детский | Предназначен для защиты детей при проведении рентгеновских исследований черепа и периферических отделов скелета.  Обеспечивает максимальную защиту всех органов ребенка Длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия – не менее 70 см  Свинцовый эквивалент – 0.50 мм Pb  Рентгенозащитный материал - просвинцованный поливинилхлорид (производство ЕС)  Фартук имеет застежку типа "фастекс" на спине | Шт | 1 |
|  | Воротник рентгенозащитный детский | Изделие изготовлено из высококачественных материалов и рентгенозащитного поливинилхлорида, что обеспечивает уменьшение веса изделия и комфорт в эксплуатации. Конструкция воротника имеет застежку в виде липучки. Воротник легко одевается и снимается. Значение свинцового эквивалента детского рентгенозащитного воротника – 0.50 мм Pb. | Шт | 1 |

2. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течении 4 (четырех) рабочих дней на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1.Товар поставляются в заводской упаковке.

3.2. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Овчинникова 6, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г.

6. Гарантийный срок годности: не менее 12 (двенадцати) месяцев после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).