**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кислорода медицинского сжатого и углекислоты для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»**

**Предмет процедуры закупки:** Поставка кислорода медицинского сжатого и углекислотыдля нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

 **Количество и характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара**  | **Ед.** **изм.** | **Кол-во, шт.** | **Место поставки** |
| 1 | Кислород газообразный медицинский сжатый, баллон 40л | Соответствие ГОСТ 5583-78. Объемная доля кислорода не менее 99,5 %. Объемная доля водяных паров не более 0,009 %. Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01 %. Отсутствие запаха. Содержание газообразных кислот и оснований - согласно ГОСТ 5583-78. Содержание озона и других газов-окислителей - согласно ГОСТ 5583-78 Баллон 40л, 6,24м3 150атм  | шт | 120 | Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика: 414047, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 |
| 2 | Кислород газообразный медицинский сжатый, баллон 2л | Соответствие ГОСТ 5583-78. Объемная доля кислорода не менее 99,5 %. Объемная доля водяных паров не более 0,009 %. Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01 %. Отсутствие запаха. Содержание газообразных кислот и оснований - согласно ГОСТ 5583-78. Содержание озона и других газов-окислителей - согласно ГОСТ 5583-78 Баллон 2л  | шт | 3 | Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика: 414047, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, либо Самовывоз со склада Поставщика на территории Астраханской области |
| 3 | Кислород газообразный медицинский сжатый, баллон 10л | Соответствие ГОСТ 5583-78. Объемная доля кислорода не менее 99,5 %. Объемная доля водяных паров не более 0,009 %. Объемная доля двуокиси углерода не более 0,01 %. Отсутствие запаха. Содержание газообразных кислот и оснований - согласно ГОСТ 5583-78. Содержание озона и других газов-окислителей - согласно ГОСТ 5583-78 Баллон 10л  | шт | 1 | Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика: 414047, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, либо Самовывоз со склада Поставщика на территории Астраханской области |
| 4 | Углекислота ВС баллон 40л 24кг | Соответствие ГОСТ 8050-85. Объемная доля двуокиси углерода не менее 99,8 %. Баллон 40л 24кг | шт | 2 | Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика: 414047, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 |

**Срок и порядок поставки товара:** Поставка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки в АСЗ «Электронный ордер».

**Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности:**

Кислород медицинский газообразный должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности, установленным в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ГОСТ 5583-78. Углекислота ВС должна соответствовать ГОСТ 8050-85.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства РФ, заверенными в установленном порядке, а именно оригинальной печатью держателя подлинников документов:

- копии действующих лицензий на осуществление деятельности по производству лекарственных средств: медицинские газы или копии действующих лицензий на осуществление фармацевтической деятельности;

- сертификаты соответствия (системы ГОСТ Р);

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- регистрационное удостоверение;- паспорт качества.

Наличие всех сопроводительных документов.

**8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Товар должен поставляться в баллонах Поставщика.

Поставщик обязан поставлять товар Заказчику в баллонах отвечающим правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденным Ростехнадзором РФ, Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916 "Об утверждении правил надлежащей производственной практики" (Приложение 6.пп 34,47), и прошедшим обязательную поверку.

Упаковка в баллонах, оборудованных клапанами удержания минимального давления с механизмами предотвращения потока в обратном направлении и устройством контроля первого вскрытия в комплекте с инструкцией по медицинскому применению.

Корпус баллона не должен иметь вмятин и других повреждений, запорная арматура должна быть в исправном состоянии. Баллоны должны быть опломбированы. Маркировка баллонов должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.

**9.** **Требования к участникам процедуры закупки**:

Производители, участвующие в торгах на поставку кислорода медицинского должны иметь:

- действующую лицензию на деятельность по производству лекарственных средств, в которой в перечне работ должно быть указано "производство кислорода" или "медицинские газы";

- регистрационное удостоверение производителя на лекарственный препарат "кислород газообразный медицинский".

Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение и перевозку кислорода медицинского, должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность.