**Закупка № 24120109297**

**Техническое задание**

**на оказание услуг по ремонту маммографа рентгеновского МД-РА**

1. **Наименование услуг и срок оказания услуг**
	1. Ремонт оборудования: маммограф рентгеновский МД-РА., расположенного по адресу - 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, дом 117, производится в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора.

**2. Требования к оказываемым услугам**

 2.1. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями нормативных, нормативно-правовых актов РФ, и обычно предъявляемыми требованиями к услугам, указанным в настоящих Требованиях к услугам (техническом задании).

2.2. Услуги должны оказываться в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г, Минпромнауки России 10.10.2003 г., квалифицированными работниками, обладающими специальными знаниями, требуемыми при оказании услуг в данной области.

2.3. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, несет ответственность за их несоблюдение. Исполнитель несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий при оказании услуг совместно с иными подрядными организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск своего персонала (либо лиц, фактически осуществляющих работы по Договору) к работам.

Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при оказании услуг по Договору.

2.4. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить бережное отношение к имуществу Заказчика и третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, не допуская его порчи или уничтожения.

**3. Перечень и объем услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требования к сервисному ремонту и/или замене нефункциональных элементов оборудования |
| 1. | Ремонт маммографа рентгеновского МД-РА | При ремонте должны быть произведены следующие работы: |
| - Ремонт платы накала; |
| - Ремонт основного блока питания; |
| - Ремонт высоковольтной части с заменой высоковольтной смазки и ревизией соединительных контактов высоковольтной части устройства; |
| - Сборка устройства; |
| - Калибровка аппарата, настройка рабочих параметров; |

Гарантия на оказанные услуги составляет 3 месяца.

**4. Результат**

4.1. Результатом являются в полном объеме оказанные услуги с надлежащим качеством, которое обеспечивает работурентгенодиагностического оборудования, согласно утвержденным заводом-изготовителем параметрам, указанным в эксплуатационной документации.

4.2. По результатам, в случае отсутствия претензий у Заказчика Сторонами подписывается акт сдачи-приемки услуг.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***