Техническое задание

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 24160103214

|  |
| --- |
| **1. Предмет запроса котировок:** поставка медицинских изделий для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко». Характеристики и перечень товара: согласно таблице №1. |
| **2. Стоимость договора включает:**все транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **3.Требования к товарам.****3.1.** Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении.**3.2**. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации.**3.3.** При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение.**3.4.** Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении).**3.5.** Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока установленного заводом изготовителем. |
| **4.Условия поставки товара.****4.1.Сроки поставки:** в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.**4.2. Условия поставки товара:** * товар поставляется в заводской упаковке;
* поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.
* время поставки товара, согласовывается не менее чем за 48 (Сорок восемь) часа до поставки.
 |
| **5. Место и сроки поставки товара:** - 109386, Россия, Москва ул. Ставропольская, домовладение 23 корпус 1. |
| **6.Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |
| **7.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.****7.1.**Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение (при наличии).**7.2.**Ценовое предложение с указанием производителя и страны производства, а также номера соответствующего Регистрационного удостоверения.**7.3.** Технические характеристики. |

**Таблица №1.**

**Характеристики и перечень товара**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Описание** | **Ед.измерения** | **Кол-во** |
| **1** | Лапаролифт (Ассистент хирурга / ретрактор Натансона) | Ретрактор для печени по Натансону используется в лапароскопической хирургии. Ретрактор по Натансону полностью поддерживает печень во время лапароскопической операции при помощи большой, атравматичной контактной поверхности в форме крючка. Применение лапаролифта способствует проведению ретракции в стабильном положении в течении всей операции.Ретрактор изготовлен из гнутого стержня. Проксимальная часть состоит из двух прямых участков, находящихся в одной плоскости и имеет изгиб 90 градусов. На проксимальном конце имеется расширенная часть диаметром 10мм и длиной 50мм для фиксации в лапаролифте. На дистальном конце, расположенного перпендикулярно проксимальной части ретрактора, имеется контактная поверхность в форме крючка.Комплект ретракторов для печени по Натансону состоит из двухтипоразмеров: средний, большойРазмер стержня для типоразмера-средний, не менее, мм 5Размер стержня для типоразмера-большой, не менее, мм 6Размер контактной поверхности для типоразмера-средний, не менее, мм 42 х 42Размер контактной поверхности для типоразмера-большой, не менее, мм 62 х 56Материал ретракторов - нержавеющая сталь.Лапаролифт используется при проведении лапароскопических операций, и предназначен для пространственной фиксации над операционным столом и удержания инструментов, приспособлений, лапароскопа в необходимом положении, что позволяет освободить руки хирурга. Конструкция обеспечивает простоту в использовании и крепление к штанге стола в необходимом месте.Конструкция лапаролифта состоит из:- вертикальной стойки, с замком для крепления к операционному столу;- Г-образного кронштейна;- шарнирного двухплечевого кронштейна с центральным винтовым замком;- универсального зажима для инструментов, приспособлений и эндоскопов.В собранном виде имеет габаритные размеры 600мм х 500мм.Материал лапаролифта - нержавеющая сталь.Вес лапаролифта не более 3кг.Легко разбирается на составные части для предоперационной подготовки.Стерилизация в автоклаве.Материал лапаролифта - нержавеющая сталь.Ретракторы для печени по Натансону и лапаролифтпредназначены для многоразового использования.Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 | шт | 1 |