Техническое задание

к ИЗВЕЩЕНИЮ № 24160103214

|  |
| --- |
| **1. Предмет запроса котировок:** поставка медицинских изделий для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко». Характеристики и перечень товара: согласно таблице №1. |
| **2. Стоимость договора включает:**все транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **3.Требования к товарам.**  **3.1.** Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении.  **3.2**. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации.  **3.3.** При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение.  **3.4.** Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении).  **3.5.** Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока установленного заводом изготовителем. |
| **4.Условия поставки товара.**  **4.1.Сроки поставки:** в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.  **4.2. Условия поставки товара:**   * товар поставляется в заводской упаковке; * поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора. * время поставки товара, согласовывается не менее чем за 48 (Сорок восемь) часа до поставки. |
| **5. Место и сроки поставки товара:**  - 109386, Россия, Москва ул. Ставропольская, домовладение 23 корпус 1. |
| **6.Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |
| **7.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.**  **7.1.**Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение (при наличии).  **7.2.**Ценовое предложение с указанием производителя и страны производства, а также номера соответствующего Регистрационного удостоверения.  **7.3.** Технические характеристики. |

**Таблица №1.**

**Характеристики и перечень товара**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Описание** | **Ед.измерения** | **Кол-во** |
| **1** | Лапаролифт (Ассистент хирурга / ретрактор Натансона) | Ретрактор для печени по Натансону используется в лапароскопической хирургии. Ретрактор по Натансону полностью поддерживает печень во время лапароскопической операции при помощи большой, атравматичной контактной поверхности в форме крючка. Применение лапаролифта способствует проведению ретракции в стабильном положении в течении всей операции.  Ретрактор изготовлен из гнутого стержня. Проксимальная часть состоит из двух прямых участков, находящихся в одной плоскости и имеет изгиб 90 градусов. На проксимальном конце имеется расширенная часть диаметром 10мм и длиной 50мм для фиксации в лапаролифте. На дистальном конце, расположенного перпендикулярно проксимальной части ретрактора, имеется контактная поверхность в форме крючка.  Комплект ретракторов для печени по Натансону состоит из двухтипоразмеров: средний, большой  Размер стержня для типоразмера-средний, не менее, мм 5  Размер стержня для типоразмера-большой, не менее, мм 6  Размер контактной поверхности для типоразмера-средний,  не менее, мм 42 х 42  Размер контактной поверхности для типоразмера-большой,  не менее, мм 62 х 56  Материал ретракторов - нержавеющая сталь.  Лапаролифт используется при проведении лапароскопических операций, и предназначен для пространственной фиксации над операционным столом и удержания инструментов, приспособлений, лапароскопа в необходимом положении, что позволяет освободить руки хирурга. Конструкция обеспечивает простоту в использовании и крепление к штанге стола в необходимом месте.  Конструкция лапаролифта состоит из:  - вертикальной стойки, с замком для крепления к операционному столу;  - Г-образного кронштейна;  - шарнирного двухплечевого кронштейна с центральным винтовым замком;  - универсального зажима для инструментов, приспособлений и эндоскопов.  В собранном виде имеет габаритные размеры 600мм х 500мм.  Материал лапаролифта - нержавеющая сталь.  Вес лапаролифта не более 3кг.  Легко разбирается на составные части для предоперационной подготовки.  Стерилизация в автоклаве.  Материал лапаролифта - нержавеющая сталь.  Ретракторы для печени по Натансону и лапаролифтпредназначены для многоразового использования.  Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 | шт | 1 |