**Приложение № 1**

**к Документации о проведении закупки**

Спецификация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торговое наименование | Технические характеристики | Ед. изм.-я | Кол.-во |
| 1 | Гипс медицинский | Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок. "Волма" | мешок не менее 25 кг. | 10 |
| 2 | Воск бюгельный (для создания промежуточного слоя) | Показания для применения:  создание промежуточных пространств при моделировании каркасов бюге льных протезов;  Преимущества:  обладает высокой пластичностью;  легко формуется на модели;  хорошо обрабатывается;  пластины с рельефом имитируют макро и микро рельеф слизистой оболочки твердого неба;  Стома | Упаковка: не менее 100 г. | 5 |
| 3 | Воск базисный Беловакс-Б, твердый | Используется при:  -моделирование базисов съемных протезов;  -изготовление прикусных шаблонов с окклюзионными валиками;  -изготовление индивидуальных ложек и ложек-базисов;  Обладает высокой пластичностью;  легко формуется;  хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь;  полностью без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм.  «Владмива», Россия | Упаковка - 500гр. | 10 |
| 4 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах  Цвет А2 SS2 M28 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А2 SS2 M28 | набор | 1 |
| 5 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах Цвет А2 S2 M30 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов  фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А2 S2 M30 | набор | 1 |
| 6 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах  Цвет А3 SS2 M28 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А3 SS2 M28 | набор | 1 |
| 7 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах Цвет А3 S2 M30 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов  фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А3 S2 M30 | Набор | 1 |
| 8 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах  Цвет А3,5 SS2 M28 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А3,5 SS2 M28 | набор | 1 |
| 9 | Зубы акриловые двухслойные в бобинах Цвет А3,5 S2 M30 | NEW ACE/NEW MILLION -  560 зубов в боксе,20 полных гарнитуров из 28 зубов.  Бокс состоит из 4-х легкосъемных секций- две секции с фронтальными зубами (120 зубов фронтальных верхних и 120 зубов  фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных зубов и 160 нижних жевательных зубов):  Пр-во Япония  Цвет А3,5 S2 M30 | Набор | 1 |
| 10 | Гильзы для зубных коронок D=8 (100 шт) СТРУМ | Предназначены для изготовления зубных коронок.  диаметр 8 мм;  высота 12 мм;  толщина 0,3 мм;  упаковка 100 шт. | Упаковка  В упаковке -100шт. | 3 |
| 11 | Сепарационная жидкость  ApollonSep,Япония | ApollonSep - сепарационная жидкость для базисной пластмассы; изоляция пластмассы от гипса 500мл. YAMAHACHI (Япония) | Флакон, 500мл | 5 |
| 12 | Восковые ретенции GEO с отверстиями (40шт.), Renfert | Восковые ретенции GEO. Описание:  Восковые ретенции для моделирования бюгелей.  Толщина - 1,30 мм.  Диаметр - 2,0 мм.  Артикул: 6643000  Производитель: [Renfert](https://tehstom.ru/vendor/13275/)  Страна: Германия | Упаковка | 3 |
| 13 | Заготовки восковые S-U-WACHSSCHABLONEN RN III, ретенционная сетка, круглая | Восковые шаблоны изготовляются из специально для них разработанного литьевого воска. Они отличаются эластичностью и клейкостью. Благодаря новому способу производства S-U-Восковые шаблоны легко отделяются от своих подкладок. Рабочая температура должна быть не ниже 20°С.  Арт. 62615019  Schuler Dental (Германия) | Упаковка: не менее 20 шт. | 3 |
| 14 | Щетка техническая нитяная (пушок) | Щётка-пуховка нитяная полировочная для шлифмотора  Применяется для окончательной полировки изделий из металла и пластмасс  Максимальная скорость вращения шлифмотора 3000 об/мин  Диаметр - 70-90 мм  Диаметр сердечника -37 мм | Штука | 5 |
| 15 | Гипс Фуджирок  4 класса | Используется в создании рабочих слепков, для изготовления коронок, а также мостов и вкладок.  FujiRock EP Gold цвет золотистый 5кг GC  4класс (Материал стомат. огнеупорный GC FUJIROCK EP | Ведро 5 кг | 1 |
| 16 | Супергипс 3 класса | Гипс зуботехнический высокопрочный (Альфа рок), тип III — используется для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов.  Рабочее время: 7-10 минут  Прочностьпри сжатии через 1 час: не менее 25 МПа  Линейное расширение: не более 0,15  Цвет материала: голубой. | пластиковое ведро не менее 5 кг | 3 |
| 17 | Паста полировочная универсальная, бежевая, Renfert | Паста для зеркальной полировки всех пластмасс для протезов.  Особенности:  Твердая полировальная паста для получения зеркальных поверхностей;  Очень экономичная;  Тонкозернистая консистенция.  513-1000, 6 шт x200г. | Упаковка (в упаковке 6 шт) | 1 |
| 18 | Паста для полирования нержавеющей стали 100г Полисет №1 ВладМиВа | Полисет №1 предназначен для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов.  Комплектация   |  |  | | --- | --- | | Паста №1 | 100 г | | штука | 1 |
| 19 | Сплав легкоплавкий, 5 таблеток х 60 гр (ВладМиВа) | Сплав легкоплавкий, 5 таблеток х 60 гр (ВладМиВа)  НАЗНАЧЕНИЕ  Предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок,  кламмеров и бюгельных протезов. | упаковка | 1 |
| 20 | Щетки рядные козий ворс, 4 ряда, диаметр 80мм, F17. Упаковка 12 шт., арт: 100 80 | Инструменты полировочные - полировальная щетка 100 80 рядная козий ворс, 4 ряда, диаметр 80мм, F17, для полирования изделий из пластмас. Упаковка 12 шт. | Упаковка(12 шт) | 1 |
| 21 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (шток-щетина) №3. | Щетка стоматологическая № 3 (диам. 69 мм). Щетка для шлифмотора. Предназначена для полировки зуботехнических изделий. Колодка из полиамида. Ручная наборка из натуральной щетины. Диаметр щетки 69-75 мм | штука | 12 |
| 22 | Щётка для шлифмотора с натуральной щетиной, жёсткая, диаметр 42 мм, 1  SHH158W/12 | Артикул: SHH158W/12  Производитель: [Songjiang Sheshan (Китай)](https://axiomadent.ru/brands/songjiang-sheshan)  Категория: [Щетки полировочные для шлифмотора](https://axiomadent.ru/catalog/shchetki-polirovochnye-dlya-shlifmotora)  Количество: 12  Диаметр рабочей части (мм): 42  Материал: Щетина натуральная  Для обработки: для сплавов, для металлов, для пластмасс  Тип оборудования: для шлифмоторов | Упаковка(12 шт) | 1 |
| 23 | Щётка для шлифмотора с натуральной щетиной, мягкая, диаметр 42 мм  SHS158W/12 | Артикул: SHS158W/12  Производитель: [Songjiang Sheshan (Китай)](https://axiomadent.ru/brands/songjiang-sheshan)  Категория: [Щетки полировочные для шлифмотора](https://axiomadent.ru/catalog/shchetki-polirovochnye-dlya-shlifmotora)  Количество: 12  Диаметр рабочей части (мм): 42  Материал: Щетина натуральная  Для обработки: для акрила, для сплавов, для пластмасс  Тип оборудования: для шлифмоторов | Упаковка(12шт) | 1 |
| 24 | Щетка четырехрядная для шлифовального мотора, натуральная щетина, пластиковый сердечник, диаметр 80 мм, 1 шт. | Артикул: 78444  Производитель: [Omnident (Германия)](https://axiomadent.ru/brands/omnident)  Категория: [Щетки полировочные для шлифмотора](https://axiomadent.ru/catalog/shchetki-polirovochnye-dlya-shlifmotora)  Количество: 1  Диаметр рабочей части (мм): 80  Материал: Щетина натуральная  Тип оборудования: для шлифмоторов | штука | 10 |
| 25 | Спрей для снятия напряжения Aurofilm с восковых и силиконовых поверхностей, 100 мл. | АУРОФИЛЬМ Спрей для снятия напряжения с восковых и силиконовых поверхностей / AUROFILM PREPARATION LIQUID  Надежный увлажняющий агент при подготовке к паковке. Создает водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствует образованию пузырьков воздуха, т.е. пустот во время литья. Рекомендуется при моделировке коронок, мостовидных и бюгельных протезов.  Код: 51126  Артикул: 52019  Производитель: [Bego](https://stomatorg.ru/manufacturers/bego/)  Страна: ГЕРМАНИЯ | флакон | 1 |
| 26 | Дурофлуид / Durofluid жидкость 100мл | Отвердитель Durofluid для моделей из паковочной массы используются в холодном виде и при затвердении очень хорошо впитываются в поверхность дубликат-модели, которая становится твердой и гладкой; • Durofluid: Для улучшения адгезии восковой композиции, модели из паковочной массы изготовленные в силиконовой  Артикул:  52008  Артикул скопирован с буфер обмена  Код НКМИ:  118590 | флакон | 1 |
| 27 | ELITE DOUBLE 22 (1КГ+1КГ) А-СИЛИКОН ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ, ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ, С400832, ZHERMACK | Еlite Double 22 - Зуботехнический А-силикон для дублирований моделей.  ХАРАКТЕРИСТИКИ  Многоцелевой: твердость 22 по Шору А  Цвет: Зеленая вода  КОМПЛЕКТАЦИЯ  1 кг (База) + 1 кг (Катализатор) | упаковка | 1 |
| 28 | Воск для регистрации прикуса, бруски, твердые, клубника, 52 шт. | Артикул: 613-0490  Производитель: [Yeti Dental (Германия)](https://axiomadent.ru/brands/yeti)  Категория: [Восковые формы, воск бюгельный](https://axiomadent.ru/catalog/voskovye-formy)  Цвет: красный  Самоклеящийся: нет  Форма: Прикусные пластины (валики) | упаковка | 1 |
| 29 | Штифты латунные Dowel Pins с иглой №3 (100шт) OmniDent | Описание товара  Описание: Материал штифта – латунь. Материал иглы – специальный сплав. Штифты могут легко устанавливаться в любом положении. Комплект поставки: упаковка 100шт. | Упаковка(100шт) | 1 |
| 30 | Штифты беззольные MULTI-SHTIFT синие конус 1,6 мм | Штифты беззольные лабораторные синие конус 1,6 мм (80 шт), MULTI-SHTIFT | упаковка | 1 |
| 31 | Штифты беззольные MULTI-SHTIFT черные конус 2 мм | Штифты беззольные лабораторные черные конус 2 мм (80 шт), MULTI-SHTIFT | упаковка | 1 |
| 32 | ШТИФТЫ БЕЗЗОЛЬНЫЕ "MULTI-SHTIFT" КОМПЛЕКТ ПО 20 ШТ. ОРАНЖ., ЖЕЛ., СИН., ЧЕРН., 2 РАЗВЕРТКИ Ø 1,2 И 1,6 ММ | Набор штифтов беззольных  оранжевые ⌀ 1,5мм  - 20 шт. желтые ⌀ 1,2мм        - 20 шт. синие ⌀ 1,6мм           - 20 шт. черные ⌀ 2мм           - 20 шт. развертка Ø 1,2 мм  -1 шт. развертка Ø 1,6 мм -1 шт. | упаковка | 1 |
| 33 | ВИРОФАЙН / WIROFINE ПАКОВОЧНАЯ МАССА 45Х400ГР | Вирофайн (Wirofine®) - паковочный материал для изготовления каркасов бюгельных протезов и комбинированных работ  Производитель: Bego, ГЕРМАНИЯ  Доступность: Временно не поставляется в РФ  Код товара: 54345 | упаковка | 1 |
| 34 | BegoSol K (БегоСол К), 1л - жидкость для замешивания паковочной массы BEGO, Германия | Описание товара  Жидкость для замешивания паковочных материалов [WiroFine](http://www.farmbalt.ru/shop/pakovochnyy-material/dlya-byugelnogo-protezirovaniya/wirofine/), [BellaStar XL](http://www.farmbalt.ru/shop/pakovochnyy-material/dlya-koronok-i-mostovidnykh-protezov/bellastar-xl/) — в зависимости от типа сплава и области применения жидкости разбавляются дистиллированной или деминерализованной водой в соответствии с необходимой концентрацией — чем выше концентрация жидкости для замешивания, тем выше расширение паковочной массы — чувствительна к морозу | Флакон | 1 |
| 35 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО А1, 3 мл, арт: 5360903000 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО А1, 3 мл, арт: 5360903000  Производитель  DeguDent GmbH | штука | 3 |
| 36 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО D3, 3 мл, арт: 5360903000 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО D3, 3 мл, арт: 5360903000  Производитель  DeguDent GmbH | штука | 3 |
| 37 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО D4, 3 мл, арт: 5360903000 | Duceram Kiss пастообразный опак Pasten-Opaker РО D4, 3 мл, арт: 5360903000  Производитель  DeguDent GmbH | штука | 3 |
| 38 | Duceram Kiss - дентин D D3 (20гр.), DeguDent | Технические характеристики  КТР дентина: 13,0 мкм/м•K (25–600 °C)  Стоматологические керамические материалы, тип 1 класс 1 в соответствии сDIN EN ISO 6872.  Соединение металл-керамика, прочность на изгиб и химическая растворимость в соответствии с DIN EN ISO 9693 / 6872.  Используйте сплавы с температурой солидуса минимум 1030 °C. | штука | 3 |
| 39 | Duceram Kiss - дентин D D4 (20гр.), DeguDent | Технические характеристики  КТР дентина: 13,0 мкм/м•K (25–600 °C)  Стоматологические керамические материалы, тип 1 класс 1 в соответствии сDIN EN ISO 6872.  Соединение металл-керамика, прочность на изгиб и химическая растворимость в соответствии с DIN EN ISO 9693 / 6872.  Используйте сплавы с температурой солидуса минимум 1030 °C. | штука | 3 |
| 40 | Глазурь G-1 Glaze 15 гр, Baot | Предназначена для придания коронке естественного блеска и гладкой поверхности.  Обладает мелкодисперсной структурой, позволяющей закрыть все микропоры коронки, появляющиеся после обработки.  Рекомендуется смешивать глазурь со специальной жидкостью для глазури и красителей.  Объем: 15 гр | штука | 3 |
| 41 | EMY Жидкость для глазури (15мл), Россия | Жидкость для глазури универсальная  Преимущества:  обеспечивает превосходную простоту нанесения, сохраняя блеск пудры глазури  не перемещается по поверхности во время нанесения и не заполняет бугорок и зубные промежутки течением  сохраняет свою консистенцию в течение длительного времени во внешней среде  Совместима со всеми видами керамических масс.  Флакон 15 мл | флакон | 2 |
| 42 | Zetalabor Зеталабор (900 г) Zhermack | Описание товара:  Zetalabor / Зеталабор - С-силикон лабораторный, 900г., Zhermack / Жермак  Характеристики:  [Все характеристики](https://w-stom.ru/catalog/product/zetalabor_zetalabor_s_silikon_laboratornyy_900g_zhermack/)  Артикул  С400791  Производитель  [Zhermack](https://w-stom.ru/brands/zhermack/) | штука | 2 |
| 43 | Паттерн пласт набор (2 х 50 г + 100 мл) ВладМиВа | Моделирование  - вкладок и накладок, язычных и вестибюлярных дуг, кламмеров и шинирующих дуг, а также других частей бюгельных протезов;  - вторичных частей телескопических коронок;  - адгезивных мостов типа meryland;  - коронково-корневых вкладок;  - конструкций при послеимплантационном протези-ровании.  Основные свойства:  Самотвердеющая пластмасса, которая представляет собой порошок белого цвета и жидкость синего цвета, где в качестве основного компонента жидкости используется этилметакрилат.  Данный тип пластмассы отличает короткое время образования геля и полимеризации, низкая полимеризационная усадка, практически полное отсутствие золы после сгорания модели.  При моделировании пластмасса хорошо удерживается на модели и контрастирует с ней за счёт своего синего цвета. | упаковка | 1 |
| 44 | EMY Жидкость для порошкообразного опака (100мл), Россия | EMY Жидкость для разведения керамических масс.  Opaque Liquid - жидкость для порошкообразных опаков  подходит для всех видов порошкообразных опаков  подходит для замешивания засохших паста-опак, суперопака  можно разводить бондинг  Флакон 100мл | флакон | 1 |
| 45 | EMY Жидкость для моделирования керамики (100мл), Россия | Жидкость для разведения керамических масс.  Intensive Modeling Liquid - жидкость для моделирования цельнокерамических каркасов  Предварительная сушка: 3-4 минуты  Совместима со всеми видами керамических масс.  Производство: Россия | флакон | 1 |
| 46 | Фильц фетровый конус 15 х 25 мм | Полировочный фильц фетровый конусообразный из очень плотного войлока белого цвета для полировки искусственных зубов, и протезов на шлиф машине.  Диаметр: 15 мм  Высота: 25 мм  Материал: Фетр твердый  Скрость вращения: 10.000 об/мин | штука | 5 |
| 47 | Фильц фетровый конус 20 х 40 мм | Полировочный фильц фетровый конусообразный из очень плотного войлока белого цвета для полировки искусственных зубов, и протезов на шлиф машине.  Диаметр: 20 мм  Высота: 40 мм  Материал: Фетр твердый  Скрость вращения: 10.000 об/мин | штука | 5 |
| 48 | Фильц фетровый конус 25 х 40 мм | Полировочный фильц фетровый конусообразный из очень плотного войлока белого цвета для полировки искусственных зубов, и протезов на шлиф машине.  Диаметр: 25 мм  Высота: 40 мм  Материал: Фетр твердый  Скрость вращения: 10.000 об/мин | штука | 5 |
| 49 | Фильц фетровый конус 25 х 55 мм | Полировочный фильц фетровый конусообразный из очень плотного войлока белого цвета для полировки искусственных зубов, и протезов на шлиф машине.  Диаметр: 25 мм  Высота: 55 мм  Материал: Фетр твердый  Скрость вращения: 10.000 об/мин | штука | 5 |
| 50 | Фильц фетровый конус 30 х 50 мм | Полировочный фильц фетровый конусообразный из очень плотного войлока белого цвета для полировки искусственных зубов, и протезов на шлиф машине.  Диаметр: 30 мм  Высота: 50 мм  Материал: Фетр твердый  Скрость вращения: 10.000 об/мин | штука | 5 |