Приложение № 3

к динамическому запросу цен

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Витрина 2200х800х300мм | Витрина , выполненная из ЛДСП и стекла. Четыре прочные стеклянные полки в верхней части витрины с распашными стеклянными дверьми с замком ,отсек с полками из ЛДСП в нижней части с распашными дверьми с замком.Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не менее 800мм, глубина не более 300 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП ByspanPO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. , упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке.Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 2 |
| 2 | Витрина 2200х800х360мм | Витрина , выполненная из ЛДСП и стекла. Четыре прочные стеклянные полки в верхней части витрины с распашными стеклянными дверьми с замком , отсек с полками из ЛДСП в нижней части с распашными дверьми с замком. Задняя стенка ХДФ К101 белый фассадный.Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не бролее800мм, глубина не более 360 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП Byspan PO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. , упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |
| 3 | Витрина 2200х640х450мм | Витрина , выполненная из ЛДСП и стекла. Четыре прочные стеклянные полки в верхней части витрины с распашными стеклянными дверьми с замком , отсек с полками из ЛДСП в нижней части с распашными дверьми с замком. Задняя стенка ХДФ К101 белый фассадный.Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не бролее640мм, глубина не более 450 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП ByspanPO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. , упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |
| 4 | Витрина 2200х1300х600мм | Витрина с окном выдачи товара и рабочим местом кассиравыполненная из ЛДСП и стекла.Кассовый прилавок имеет четыре ящика и полки, открытые со стороны продавца.Верхняя часть состоит из трех отсеков. Центральный отсек имеет окно выдачи товара Два отсека имеют по четыре стеклянные полки. С фасссада должен быть расположен логотип « РЖД медицина, аптека» и полка под сумки.Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не более 1300мм, глубина не более 600 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП Byspan PO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. , упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |
| 5 | Шкаф 2200х800х360мм | Шкаф должен быть корпусный, двухсекционный, на панельном каркасе. Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не менее 800мм, глубина не более 360 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП Byspan PO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. Шкаф должен состоять -боковые стенки, дно, задняя стенка, пяти полок, 4-х дверей с хромированными ручками 115 мм, регулируемых опор. Шкаф должен поставляться в разобранном виде, упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |
| 6 | Шкаф для ожежды 2200х600х360мм | Односекционный шкаф для одежды .В шкафу расположены две полки: для шапок вверху и для обуви внизу. Есть штанга для вешалок. Одна дверьс ручкой 115 мм. Габаритные размеры шкафа должны быть: ширина не более600мм, глубина не более 360 мм, высота не менее 2200 мм. Детали шкафа должны быть изготовлены из ЛДСП Byspan PO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. Шкаф должен поставляться в разобранном виде, упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |
| 7 | Стол рабочий 1200х600х750мм | Стол предназначен для организации рабочего места аптекеСтол выполнен из ЛДСП Byspan PO 605 Белый, класса эмиссии формальдегида Е0,5 или Е1.Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП.Габаритные размеры стола должны быть: ширина не более 1200мм, глубина не более 600 мм, высота не менее 750 мм.Стол должен поставляться в разобранном виде, упакованный в трехслойный гофрокартон и защитную пленку. В упаковку должна быть вложена инструкция по сборке. Выдерживает дезинфекцию химическим методом 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» и 1% раствора хлорамина. | Шт. | 1 |

|  |
| --- |
| **Дополнительные условия:** |
| Гарантийный срок товара: не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке обеими сторонами. | Наличие  |
| Поставщик обязан передать покупателю одновременно с товаром:1.Гарантийный талон производителя товара (гарантия производителя)2. Гарантийный талон поставщикаГарантия на товар должна предоставляться на русском языке или с переводом на русский язык.Если поставщик не передает или отказывается передать гарантийные талоны, то заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда   принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы поставщиком в указанный срок, заказчик вправе отказаться от товара | Наличие  |
|  Стеллажи должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не аналогами.  | Наличие  |
| Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от внешних воздействующих факторов (в том числе климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу (повреждение) и (или) уничтожение Товара до приемки Заказчиком.  | Наличие  |

**Оплата Товара** производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) согласно условиям Договора, заключенному по прилагаемой форме

**Общая стоимость** Товара формируется с учетом стоимости транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, с учетом всех налогов и сборов, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, вне зависимости от налогообложения предмета закупки НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

**Сроки поставки Товара:** Сроки поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи заявки.

 **Срок годности поставляемого Товара:** не менее 12 месяцев.

 **Сборка** мебели осуществляется силами Поставщика.