**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение обследования и паспортизации (разработку паспорта доступности) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п.п. | **Основные параметры:** | **Содержание параметра** |
| 1. | Предмет поставки товара (оказания услуг/ выполнение работ) | Проведение обследования и паспортизации (разработка паспорта доступности) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других категорий маломобильных групп населения. |
| 2. | Перечень (количество) товаров и общих требований / Описание (объем оказываемых услуг (выполнения работ) | Проведение обследования здания (территории) ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» с целью определения соответствия ОСИ требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных групп населения к объектам и услугам, паспортизация (разработка паспорта доступности) объекта по итогам обследования и разработка проекта плана мероприятий (работ по адаптации объектов) по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта (далее-услуги).  **Основное содержание оказываемых услуг:**   1. Проведение обследования объектов в соответствии с МЕТОДИКОЙ оценки доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» и предоставляемых на них услуг; СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в целях исполнения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», требования государственных стандартов, иных сводов правил, строительных норм и других принятых в соответствии с законодательством требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и услугам с согласованием даты и времени натурного обследования ОСИ с представителем Заказчика. 2. Подготовка Ведомости инвентаризации доступности объекта, с необходимыми приложениями к Методике оценки доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» и предоставляемых на них услуг 3. Разработка Паспорта доступности ОСИ. 4. Подготовка проекта Плана мероприятий (работ по адаптации ОСИ) в интересах поэтапного повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта.   **Перечень оказываемых услуг:**   1. Скрининг.    1. Сбор первичной информации о деятельности ОСИ (анкетирование) и состоянии доступности.    2. Обработка данных (информации) от руководителя ОСИ. 2. Экспертная оценка (комиссионное обследование объекта социальной инфраструктуры, в т.ч. оценка состояния доступности и фотофиксация функциональных зон доступности ОСИ):    1. Натурное обследование основных структурно-функциональных зон и элементов ОСИ, подлежащих адаптации для инвалидов и других МГН, в том числе:       1. Зона 1. Обследование территории, прилегающей к зданию.       2. Зона 2. Обследование входа (входов) в здание.       3. Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации).       4. Зона 4. Обследование зоны целевого назначения здания .       5. Зона 5. Обследование санитарно-гигиенических помещений.       6. Зона 6. Обследование системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи, и их систе   2.2 Фотофиксация функциональных зон доступности ОСИ.  3. Подготовка документов (на бумажном носителе) по итогам обследования структурно-функциональных зон объекта по установленным формам:  3.1. Приказ о создании Комиссии по обследованию и паспортизации объектов учреждения на предмет обеспечения доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и иных маломобильных групп населения.  3.2. Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до капитального ремонта и реконструкции);  3.3. Паспорт доступности ОСИ для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры;  3.4 План мероприятий по адаптации ОСИ, по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта);  3.5. Ведомость инвентаризации доступности объекта, с необходимыми приложениями к Методике оценки доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» и предоставляемых на них услуг;  3.6. Согласование Паспорта доступности ОСИ с представителями общественной организации инвалидов;  3.7. Формирование банка фотографий по итогам обследования ОСИ.  4. Передача Заказчику комплекта документов (п.п.3.1.-3.7.) по итогам паспортизации. |
| 3. | Условия и сроки выполнения работы, оказания услуги | **Сроки оказания услуг**: с момента заключения договора до 25.12.2024г.  **Требования к оформлению документации:** Паспорт доступности ОСИ для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» должен быть предоставлен Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах |
| 4. | Технические стандарты к качеству товаров (услуг) | Разработка паспорта доступности ОСИ для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» в соответствии с нормативно- правовыми актами Российской Федерации, а именно:   1. Федеральный закон №181- ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов», ст.15. 2. МЕТОДИКА оценки доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» и предоставляемых на них услуг 3. Федеральный закон №190- ФЗ от 29 декабря 2004 года «Градостроительный кодекс», ст.24, 48. 4. Федеральный закон №384- ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 8,12,17,30. 5. Федеральный закон №123- ФЗ от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.89. 6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, п.27. 7. Технический регламент Таможенного союза 011/2011 от 18.10.2011 «Безопасность лифтов», прил.1, п.2. 8. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 9. СП 42.13330.2010 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (взамен СНиП 2.07.01-89\*). 10. СП 118.13330.2011 Общественные здания и сооружения. 11. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного значения», п.4.17. 12. ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других МГН». 13. ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры». 14. ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других МГН. Общие требования безопасности при эксплуатации». 15. ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других МГН. Требования безопасности и доступности». 16. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №363 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда». |
| 5. | Гарантийные обязательства на оказываемые услуги/выполняемые работы | Гарантия на выполнение работ составляет 24 месяца со дня подписания Акта. |
| 6. | Иное | Исполнитель должен быть аккредитован в одной из систем добровольной сертификации, включенной в Единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Росстандарта.  Исполнитель обязан согласовать Паспорт доступности (с приложениями) и акт обследования ОСИ Заказчика в территориальном или центральном подразделении общества инвалидов. |
| 7. | Перечень принятых сокращений | 1. МГН-маломобильные группы населения; 2. ОСИ- объект социальной инфраструктуры; 3. Скрининг-система первичного обследования. |