**Техническое задание**

**Место поставки товара**: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

**Срок и условия поставки товара**: в течение февраля-декабря 2025 года, партиями, по заявкам Покупателя, в течение 3-х дней с момента получения заявки от Покупателя

**Минимальная партия**: от 1(Одной) единицы товара.

**Источник финансирования**: собственные средства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
|  | Имплантаты стоматологические: Имплантат «Суперлайн» (в ассортименте FX3607SW, FX3608SW, FX3610SW, FX3612SW, FX3614SW,FX4007SW, FX4008SW, FX4010SW, FX4012SW, FX4014SW ,FX4507SW, FX4508SW, FX4510SW, FX4512SW, FX4514SW, FX5007SW, FX5008SW, FX5010SW, FX5012SW, FX5014SW, FX6007SW, FX6008SW, FX6012SW, FX7007SW, FX7008SW, FX7010SW, FX7012SW)  | Имплантат, без адаптера, без заглушки, самонарезной, с двухзаходной резьбой на теле имплантата и полированной фаской в области шейки. Конус шейки имплантата - 3 градуса. . Фаска образует переключение платформ по типу «песочных часов». Поверхность имплантата S.L.A. Материал имплантата – титан (сплав Grade 4). Шаг резьбы - 0,6 мм. Ширина лопастей (от тела) - 0,35 мм. Соединение имплантата с абатментом – конусное, угол наклона 11 градусов (конус Морзе), с внутренним шестигранником 2,5 мм. Размер внутриимплантатного конуса с шестигранником одинаковый для всех диаметров имплантатов, при этом глубина шестигранника у имплантата диаметром платформы 3,6 мм и диаметром тела имплантата 3,4 мм короче, чем у других размеров имплантатов. Упаковка представляет собой картонную коробку, содержащую блистер с имплантатом и инструкцию по применению. В блистере размещена стерильная ампула с винтовой крышкой (с целью предотвращения контаминации). В ней располагается стерильная ампула, меньшего размера с крышкой, содержащая имплантат. Цветовая маркировка крышек обеих ампул. Имплантат удерживается двумя титановыми фиксаторами, предотвращающими контакт имплантата с материалом ампулы. Размеры имплантатов:1) имплантаты с диаметром платформы шейки 3.6мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 0,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,15 мм);толщина стенки импланта - 0,232мм; максимальный торк - 50Ncm; цветовая маркировка - желтая.2) имплантаты с диаметром платформы шейки 4.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 0,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,2 мм); толщина стенки импланта - 0,335мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - зеленая.3) имплантаты с диаметром платформы шейки 4.5мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,4 мм); толщина стенки импланта - 0,6 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - синяя.4) имплантаты с диаметром платформы шейки 5.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм, 14мм(высота фаски импланта - 0,6 мм); толщина стенки импланта - 0,825 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - красная.5) имплантаты с диаметром платформы шейки 6.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм(высота фаски импланта - 0,7 мм); толщина стенки импланта - 1.335 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - оранжевая.6) имплантаты с диаметром платформы шейки 7.0мм длина - 7мм(высота фаски импланта - 1,5 мм); 8мм, 10мм, 12мм (высота фаски импланта - 1,0 мм); толщина стенки импланта - 1.835 мм; максимальный торк - 70Ncm; цветовая маркировка - фиолетовая. Срок годности не менее 5 лет. | штука | 150 |
|  | Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Формирователь десны ( в ассортименте HAB402020L, HAB402035L, НAB403050L, HAB404070L, HAB452020L, HAB452035L, HAB453050L, HAB454070L, HAB552020L, HAB552035L, HAB553050L, HAB554070L, HAB652020L, HAB652035L, HAB653050L, HAB654070L, HAB753050L, HAB853050L, HAB953050L)  | Формирователь десны. Изготовлен из титана (сплав Grade 5) металлического цвета, эндоимплантатная часть с конусом Морзе, переходящем в винт. На внешней стороне выгравирована маркировка типоразхмера формирователя. Супраимплантатная часть с шахтой для 6-гранной и прорезью для шлицевой отверток в торцевой части.Размеры:1) формирователь десны диаметром 4.0мм: длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L2) формирователь десны диаметром 4.5мм: длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L3) формирователь десны диаметром 5.5мм: длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L4) формирователь десны диаметром 6.5мм длиной - 2.0мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер US длиной - 3.5мм с высотой десневой части - 2.0мм; типоразмер S длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M длиной - 7.0мм с высотой десневой части - 4.0мм; типоразмер L5) формирователь десны диаметром 7.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M6) формирователь десны диаметром 8.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M7) формирователь десны диаметром 9.5мм длиной - 5.0мм с высотой десневой части - 3.0мм; типоразмер M | штука | 50 |
|  | Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Винт-заглушка CS36  | Винт заглушка для имплантата типа Implantium или Implantium Super Line, автоклавируемая, универсальная, для имплантатов диаметром 3,4мм; 3,8 мм; 4,3 мм; 4,8 мм, с конусным соединением, материал титана (сплав Grade 5) | штука | 150 |
|  | Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Угловой абатмент (в ассортименте: ASA45151018H, ASA45151018N, ASA45152018H, ASA45152018N, ASA45301018N, ASA45302018H, ASA45302018N, ASA55151518H, ASA55151518N, ASA55153018H, ASA55153018N, ASA55301518N, ASA55303018H, ASA55303018N)  | Угловой винтовой абатмент с наружным шестигранником и без него, с нитрид-титановым покрытием (золотистого цвета), изготовлен из титана (сплав Grade 5), эндоимплантатная часть металлического цвета с конусом Морзе. В комплекте фиксирующий винт с шахтой для 6-гранной отвертки в торцевой части.Размеры:1) абатмент с высотой десны 1;2 мм, диаметром 4.5мм и углом наклона 15º или 30º2) абатмент с высотой десны 1.5;3 мм, диаметром 5.5мм и углом наклона 15º или 30º | штука | 2 |
|  | Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Защитный колпачок (в ассортименте SCC45L, SCC55L)  | Пластмассовый защитный колпачок для винтового абатмента Размером: - высотой 5,0 мм и диаметром 4,5 мм- высотой 5,0 мм и диаметром 5,5 мм | штука | 2 |
|  | Имплантаты стоматологические с принадлежностями: Аналог имплантата (в ассортименте DAN34, DAN38)  | Лабораторный аналог имплантата – металлический цилиндр с расширениями в верхней и нижней частях для фиксации в гипсеРазмеры: - диаметр 4,0 мм, высота 12 мм с внутренним конусом 11º (конус Морзе), с внутренним шестигранником, золотистого цвета. Для имплантатов с диаметром шейки 3,4 мм.- диаметр 4,5 мм, высота 12 мм с внутренним конусом 11º (конус Морзе), с внутренним шестигранником, серебристого цвета. Для имплантатов с диаметром шейки 3,8 мм, 4,3 мм, 4,8 мм | штука | 7 |