**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении запроса котировок**

**на право заключения договора по текущему ремонту помещений № 80, 84, 85 первого этажа здания Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48**

**Заказчик:**  Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Вологда»

**Место нахождения заказчика:** 160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.48

**Почтовый адрес заказчика:** 160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.48

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Макаров Александр Игоревич – начальник хозяйственного отдела;

**Адреса электронной почты:**medicnrr@mail.ru

**Номер телефона:**8 (8172) 513-000

**Номер факса:** 8 (8172) 79-22-27

**Обеспечение заявок:** Обеспечение заявок не предусмотрено.

**Обеспечение исполнения договора:** Обеспечение договора не предусмотрено.

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора по изготовлению и установке ограждения здания больницы Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48 согласно Технического задания, локально-ресурсного сметного расчета, ведомости объемов работ.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 325 263 (триста двадцать пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 60 копеек.

Стоимость работ определяется на основании сметной документации, составленной ресурсно-индексным методом в ценах I квартала 2025 года, на основании:

- сметных нормативов по Приказам:

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр.;

- Реквизитов приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам:

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр;

- Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09;

Правового акта об утверждении оплаты труда: Распоряжение Департамента строительства Вологодской области от 26.01.2024 № 161

**Срок место и порядок предоставления документации о закупке:** С документацией запроса котировок можно ознакомиться на сайте https://vologda.rzd-medicine.ru (раздел «Закупки»). Плата за предоставление документации не взимается. Документация доступна для ознакомления на сайте с момента ее опубликования без ограничений.

**Источник финансирования:** Собственные средства Заказчика.

**Место подачи котировочных заявок:**

160009, г. Вологда, ул.Челюскинцев, д. 48, приемная главного врача.

**Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:**

«14» марта 2025 года в 08 часов 00 минут московского времени.

**Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:**

«21» марта 2025 года в 10 часов 00 минут московского времени.

**Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**

«21» марта 2025 г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 160009, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.48, кабинет заместителя главного врача по экономическим вопросам.

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Наименьшая цена договора.

**Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – **наличие Лицензии и Свидетельства саморегулируемой организации;**

**2)** непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).**

**Требования к котировочным заявкам:**

**1)** в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)** участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

**9)** все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

**10)** Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

**1)** несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

**2)** при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

**3)** отказа от проведения запроса котировок;

**4)** непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**Срок подписания договора:**

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Проект договора, техническое задание, ведомость объемов работ, локально-ресурсный сметный расчет**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по текущему ремонту помещений № 80, 84, 85 первого этажа здания Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48.**

1. В здании больницы по адресу г.Вологда, ул. Челюскинцев, д.48 необходимо проведение работ по текущему ремонту в помещениях № 80, 84, 85.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатации здания. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим и выходным дням. Выход на работы в выходные дни согласовываются с заказчиком. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь допуск к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданный Саморегулируемой организацией.

4. Подрядчик гарантирует, что на момент начала работ в отношении него не возбуждено дело о банкротстве и он не внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

6. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

7. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и предоставить смету на соответствующие виды работ.

8. Особые условия:

-сроки выполнения работ: не более 20 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть ежедневный вывоз образовывающихся отходов.

9. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 15 (пятнадцать) процентов такого объема без увеличения цены договора. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

10. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ.

Дальнейший расчет производится после подписания актов выполненных работ (КС-2,КС-3) комиссией в составе: представителя заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль представителя подрядной организации. Окончательный расчет после подписания акта приема-сдачи объекта.

11. Объем работ установлен утвержденной Ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту помещений № 80, 84, 85 первого этажа здания Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1.** | | | | | |
| 1 | Разборка: мелкоблочных стен | м3 | 0,25 | ГЭСН46-04-001-05 | Без примечаний |
| 2 | Демонтаж конструкций витражей | М2 | 7,4 | ГЭСН09-04-010-06 | Без примечаний |
| 3 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2 | ГЭСНр65-02-008-01 | Без примечаний |
| 4 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | М2 | 12 | ГЭСНр63-03-009-01 | Без примечаний |
| 5 | Разборка плинтусов: керамогранитных | м2 | 1,5 | ГЭСНр57-01-003-03 | Без примечаний |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | М2 | 3,9 | ГЭСН46-04-012-03 | Без примечаний |
| 7 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | М2 | 3,9 | ГЭСНр63-03-004-01 | Без примечаний |
| 8 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | М3 | 1,6 | ГЭСН08-03-002-01 | Без примечаний |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | М2 | 15,5 | ГЭСН15-02-019-03 | Без примечаний |
| 13 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 12 | ГЭСН15-01-047-15 | Без примечаний |
| 15 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 0,1 | ГЭСН11-01-039-06 | Без примечаний |
| 16 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в один слой: с дверным проемом | М2 | 0,07 | ГЭСН10-06-038-02 | Без примечаний |
| 17 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | М2 | 0,37 | ГЭСН15-06-001-04 | Без примечаний |
| 19 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | М2 | 37 | ГЭСН15-06-004-01 | Без примечаний |
| 21 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | М2 | 3,9 | ГЭСН10-06-031-01 | Без примечаний |
| 23 | Установка кондиционера | Компл. | 1 | ГЭСН20-06-018-09 | Без примечаний |
| 25 | Установка роллеты | Шт. | 1 | ГЭСНм08-03-489-01 | Без примечаний |
| 27 | Установка КИВ (Клапан индивидуальный вентиляционный) | Шт. | 1 | ГЭСН20-06-012-01 | Без примечаний |
| 29 | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | Шт. | 1 | ГЭСН46-03-004-11 | Без примечаний |

Расчет потребности в материалах

по изготовлению и установке ограждения здания больницы Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ресурсы подрядчика** | | | | |
| **Трудозатраты** | | | | |
| 1 | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 16,08 |
| 2 | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 110,00 |
| 3 | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 91,15 |
| 4 | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 5,72 |
| 5 | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 34,51 |
| 6 | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32,49 |
| 7 | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 150,2 |
| 8 | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 24,9 |
| 9 | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2,41 |
| 10 | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 169 |
| 11 | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 5,49 |
| 12 | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 131,93 |
| 13 | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,58 |
| 14 | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 7,14 |
| 15 | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4,61 |
| 16 | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 12,01 |
| 17 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6,14 |
| 18 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 137,42 |
| 19 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,59 |
| **Машины и механизмы** | | | | |
| 20 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,77 |
| 21 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,54 |
| 22 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,81 |
| 23 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 11,184 |
| 24 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,2 |
| 25 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,44 |
| 26 | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 27 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,07 |
| 28 | 91.21.12-004 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,74 |
| 29 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,14 |
| 30 | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 136,18 |
| **Материалы** | | | | |
| 31 | 01.7.15.02-0043 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 100 шт | 0,013 |
| 32 | 01.7.15.03-0011 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм | кг | 0,13 |
| 33 | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,0001 |
| 34 | 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 100 шт | 0,01 |
| 35 | 01.7.15.08-0022 | Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм | т | 0,0002 |
| 36 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 0,08 |
| 37 | 01.7.15.14-0151 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | 100 шт | 0,11 |
| 38 | 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | 0,0005 |
| 39 | 01.7.06.01-0043 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм | м | 117 |
| 40 | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 151 |
| 41 | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,8 |
| 42 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,49 |
| 43 | 01.7.15.14-0022 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм | 100 шт | 19,43 |
| 44 | 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 122 |
| 45 | 07.2.06.03-0199 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм | м | 234 |
| 46 | 11.1.03.01-0002 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13875 |
| 47 | 14.1.06.01-0001 | Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | кг | 76 |
| 48 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 11 |
| 49 | 14.5.11.03-0003 | Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 42 |
| 50 | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,00085 |
| 51 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |
| 52 | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |
| 53 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |
| 54 | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,0015 |
| 55 | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 126 |
| 56 | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 227 |
| 57 | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 1,77 |
| 58 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,69 |
| 59 | 01.7.15.14-0022 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм | 100 шт | 35,33 |
| 60 | 07.2.06.03-0112 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 151 |
| 61 | 07.2.06.03-0195 | Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | м | 204 |
| 62 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 22 |
| 63 | 14.5.11.03-0003 | Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа | кг | 92 |
| 64 | 01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) | т | 0,00008 |
| 65 | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,004 |
| 66 | 01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0,0086 |
| 67 | 01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм | шт | 0,8 |
| 68 | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм | компл | 1 |
| 69 | ФСБЦ-05.2.02.10-0002 | Блоки полистиролбетонные, плотность D300 | М3 | 1,472 |
| 70 | ФСБЦ-04.3.02.09-0766 | Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450) | кг | 132,525 |
| 71 | ФСБЦ-14.4.01.15-0002 | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев | кг | 3,1 |
| 72 | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | М2 | 3,5 |
| 73 | ФСБЦ-01.6.02.02-0003 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2 | М2 | 41,8 |
| 74 | ФСБЦ-14.3.02.01-0393 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 11,1 |
| 75 | ФСБЦ-12.2.04.02-0001 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм | М3 | 0,200085 |
| 76 | ФСБЦ-64.2.03.06-0034 | Сплит-система , с внутренним блоком, мощность до 5 кВт | Шт. | 1 |
| 77 | ФСБЦ-08.1.06.01-0100 | Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 1500х2000 мм | Шт. | 1 |
| 78 | ФСБЦ-19.3.01.06-0191 | Клапан КИВ | Шт. | 1 |

**Главный врач В.С. Филатов**