# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Наименование предмета закупки:** поставка сетевых фильтров.
2. **Обязательные требования:** не менее 5 розеток с заземлением, максимальная нагрузка не менее 2200 Вт., встроенный выключатель, вилка с заземлением, гарантию 1 год.
3. **Количество и характеристики поставляемого товара:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Сетевой фильтр | Длина кабеля – не менее 3 м;  розеток с заземлением - не менее 5;  максимальная нагрузка - не менее 2200 Вт.;  встроенный выключатель;  вилка с заземлением;  гарантия – не менее 1 года. | 445 |
| 2  1 | Сетевой фильтр | Длина кабеля – не менее 5 м;  розеток с заземлением - не менее 5;  максимальная нагрузка - не менее 2200 Вт.;  встроенный выключатель;  вилка с заземлением;  гарантия – не менее 1 года. | 100 |

1. **В стоимость услуг должны быть включены:** компенсация издержек Исполнителя (стоимость услуг, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).
2. **Отсрочка платежа:** 90 дней с момента поставки оборудования.
3. **Объём поставки:** общий объём поставки не более 545 сетевых фильтров.
4. **Срок поставки:** в течении 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора
5. **Место поставки:** 400066 г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 7., с 8-00 до 16-00