**Техническое задание**

**на оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов**

**1. Наименование услуг**

Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных крановдля нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"

**2. Место оказания услуг:**

- г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1, строение 2;

- г. Самара, улица Агибалова, 12;

- г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13, строение 1, строение 2;

- г. Сызрань, улица Октябрьская, 3;

- г. Октябрьск, ул. Гоголя, 25;

- г. Кинель, ул. Советская, 11.

**3. Сроки оказания услуг:** весна - апрель 2025; осень - сентябрь 2025

**4. Срок действия договора:** до 31 декабря 2025г

**5. Требования к Исполнителю**

**5.1 Услуга должна проводиться в соответствии с:**

- Федеральным законом от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.50);

- Приказ МЧС РФ от 27.07.2020 № 559 «Свод правил СП 10.13130 Системы пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983№ 4882, ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 г. № 52-ст, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.10.1985 г. № 189, СП 32.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84, СП 68.13330.2017 87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения», актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

- Нормами пожарной безопасности 154 - 2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; нормы пожарной безопасности 152-2000 « Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г.)

Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225).

- Наличие персонала, имеющего квалификацию, соответствующую виду оказываемых услуг.

**6. Объемы / виды услуг**

**Проверка противопожарных кранов - два раза в год.**

**Перекатка пожарных рукавов – один раз в год.**

Г.С.Аксакова 13, строение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Количество | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 47 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 47 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 47 | 1 раза в год (сентябрь) |

ул.Аксакова 13, строение 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 5 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 5 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 5 | 1 раза в год ( сентябрь) |

ул. Ново-садовая, 222Б, строение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 31 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 31 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 31 | 1 раза в год ( сентябрь) |

ул. Ново-садовая, 222Б, строение 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 6 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 6 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 6 | 1 раза в год (сентябрь) |

ул. Агибалова. 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 25 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 25 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 25 | 1 раза в год (сентябрь) |

г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 8 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 8 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 8 | 1 раза в год (сентябрь) |

г. Октябрьск, ул. Гоголя, 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 2 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 2 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 2 | 1 раза в год (сентябрь) |

г.Кинель ул.Советская, 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| Проверка крана | шт | 12 | 2 раза в год |
| Испытание крана | шт | 12 | 2 раза в год |
| Перекатка рукава | шт | 12 | 1 раза в год ( сентябрь) |

**7. Состав услуг.**

- Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода.

- Проверка комплектации оборудования пожарных кранов.

- Испытание пожарных кранов на исправность.

- Испытание пожарных кранов на водоотдачу.

- Подготовка и направление в адрес Заказчика отчетных материалов по объемам оказанных услуг.

- Техническое обслуживание пожарных рукавов.

- Внешний осмотр пожарных рукавов на предмет механических повреждений

- Скатка и перекатка пожарных рукавов.

**8. Заключительный этап и сдача документации.**

По результатам оказанных услуг Заказчику передаются:

- Акт испытания внутренних противопожарных кранов на работоспособность в двух экземплярах, акт перекатки пожарных рукавов в двух экземплярах. Акты должен содержать информацию о состоянии пожарного водопровода, давление в сети, расход воды и результат по перекатке пожарных рукавов.

**9. Цена оказания услуг** указана с выездом до адреса.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |