**Техническое задание**

**Область применения**: к аппарату наркозно-дыхательному ID 9971

Mindray/Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, WATO EX-35

**Технические характеристики к**

**Сервисному набору WATO EX-35 (Продвинутый)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат. №** | **Кол-во, шт.** | **Наименование** |
| 040-000358-00 | 1 | Мех (сильфон) |
| 049-000154-00 | 1 | Прокладка выпускного отверстия канистры с поглотителем |
| 049-000243-00 | 1 | Прокладка корпуса сильфона |
| 0601-20-69771 | 1 | Резиновая прокладка отсекающего клапана PoP-off |
| 0601-20-78840 | 1 | Уплотнитель для ByPASS |
| 0601-20-78842 | 1 | Уплотнитель канистры поглотителя СО2 |
| 0611-10-45654 | 1 | Датчик кислорода MOX-2 |
| 082-000162-00 | 4 | Уплотнитель О-образный 14×2.65 EPDM A70, черный |
| 082-000711-00 | 1 | Уплотнитель О-образный 10х1.8 FKM A70 |
| 115-001366-00 | 1 | Датчики потока (датчик вдоха и датчик выдоха) |
| M6M-010006--- | 2 | Уплотнительное кольцо для свежего газа и ACGO |
| M6M-010031--- | 2 | Уплотнитель крышки впускного клапана |
| M6M-010033--- | 2 | Уплотнитель крышки выпускного клапана |
| M6M-010038--- | 1 | Уплотнитель О-образный для чашки сбора жидкости 23.47X2.95, А50, красный |
| M6M-010051--- | 1 | Уплотнительное кольцо опорной стойки для канистр с поглотителем 18X2.5, А50, коричневый |
| M6M-010058--- | 4 | Уплотнительное кольцо для подачи газа и выпуска APL |
| M6M-010063--- | 4 | Уплотнительное кольцо для отверстия для отбора проб давления |
| M6M-010071--- | 1 | Уплотнитель О-образный 20.29X2.62, А50, красный |

**Требования к заключению договора:**

2. В стоимость должно входить: ввод в эксплуатацию, транспортировку, грузо - разгрузочные работы, страхование, уплату пошлин, налогов, и других обязательных платежей связанных с поставкой .

3. Товар не был в употреблении;

4.Гарантийный срок после установки и восстановления оборудования в рабочее состояние не менее 6 месяцев;

5.Срок поставки до 60 дней.