**Закупка № 25120109259**

**Техническое задание**

Наименование Работ:

1. Ремонт эндоскопического оборудования: колоноскоп Pentax FC-38LV, №К110025, производства «Pentax Medical», Япония, расположенный по адресу - 672040, г. Чита, ул. Горбунова, д. 11, Эндоскопическое отделение. 1. Цель Работ: Восстановление работоспособности.

2. Требования к Работам:

 2.1. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных, нормативно-правовых актов РФ, и обычно предъявляемыми требованиями к работам, указанным в настоящих Требованиях к работам (техническом задании).

2.2. Работы должны выполняться в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г, Минпромнауки России 10.10.2003 г., квалифицированными работниками, обладающими специальными знаниями, требуемыми при выполнении Работ в данной области.

2.3. При выполнении Работ Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, несет ответственность за их несоблюдение. Исполнитель несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий при выполнении работ совместно с иными подрядными организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск своего персонала (либо лиц, фактически осуществляющих работы по Договору) к работам.

Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при выполнении Работ по Договору.

2.4. При выполнении Работ Исполнитель обязан обеспечить бережное отношение к имуществу Заказчика, не допуская его порчи или уничтожения.

3. Содержание Работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требования к сервисному ремонту и/или замене нефункциональных элементов оборудования |
| 1. | Колоноскоп Pentax FC-38LV, №К110025 | -Частичная разборка, сборка рукояти, -Замена механизма управления изгибаемой частью (R/L), -Замена уплотнительных прокладок (комплект), -Настройка углов поворота изгибаемой части. |

4. В процессе оказания услуг по ремонту оборудования необходимо произвести замену нижеследующих запасных частей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование запасных частей | технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Кол-во, шт. |
| 1 |  Колоноскоп Pentax FC-38LV, №К110025 |
| 1.1 | Механизм управления изгибаемой частью (R/L) | Представляет собой металлический барабан со встроенными кордами из кевлара | 1 |
| 1.2 | Уплотнительные прокладки | Представляет собой химически стойкие кольца из резины. | 1 |

5. Требования к запасным частям:

5.1. Запасные части и комплектующие должны быть оригинальными, от фирмы-производителя оборудования или уполномоченного им дилера для качественного выполнения услуг в сфере профессиональной деятельности, совместимыми с данным оборудованием и обеспечивать качественную бесперебойную работу оборудования. В соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и в связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования, при выполнении ремонта, должны использоваться оригинальные детали и запасные части (пункт 1 часть 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «…Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование).

5.2. Запасные части и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства.

 5. Форма предоставления результатов Работ: Акт выполненных работ.

 6. Результат выполненных Работ:

6.1. Результатом Работ являются в полном объеме выполненные Работы с надлежащим качеством, которое обеспечивает работу оборудования, согласно утвержденным заводом-изготовителем параметрам, указанным в эксплуатационной документации.

6.2. По результатам Работ в случае отсутствия претензий у Заказчика Сторонами подписывается акт сдачи-приемки Работ.

Гарантия на выполненные работы составляет 3 (три) месяца с даты подписания акта выполненных работ.

**Срок выполнения работ:**в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***