**Закупка № 25120109256**

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (работ/услуг)** | **Технические характеристики товара****(работ/услуг)** |
| **1** | **Наименование услуг** | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации на объекте ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Чита» поликлиника на ст. Чернышевск-Забайкальский по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 32, корп. 1 |
| **2** | **Место оказания услуг** | Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 32, корп. 1 |
| **3** | **Сроки оказания услуг**  | с 01.05.2025г. по 31.12.2025г. |
| **4** | **Цели и основания оказания услуг** | Техническое обслуживание системы охранной сигнализации с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами и включает в себя:- профилактические работы для предупреждения неисправностей оборудования- проверку исправности кабельных трасс, соединений, подвижных механизмов, питающих блоков, и пр.- профилактическое обслуживание оборудования, устранение загрязнений, адаптация системы под изменившиеся условия эксплуатации, профилактика программных комплексов, чистка архивов, смена паролей и пр.- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок (систем) в исправном рабочем состоянии- устранение неисправностей по вызову Заказчика- оказание помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (систем) - составление инструкций по эксплуатации установок (систем), проведение инструктажа по эксплуатации установок (систем) с персоналом Заказчика- выезд специалиста при возникновении неисправности для диагностики и устранения неполадок в оборудовании/программном обеспечении. |
| **5** | **Техническое обслуживание:** | **План обслуживания:****Один раз в квартал:**Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию технических средств охранной, тревожной сигнализации, и приёмопередающего оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.1. Техническое обслуживание включает:1.1. устранение неисправностей (текущий ремонт);1.2. замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные, однотипные или функционально - эквивалентные заменяемым производится по средствам заключения дополнительного договора. 1.3. проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и комплекса технических средств охранно-пожарной сигнализации (далее «Комплекса») в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в журнале дежурных пульта управления пункта централизованного наблюдения (ДПУ ПЦН) отделов вневедомственной охраны при районных ОВД; 1.4. принятие мер (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний;1.5 изменение программы функционирования «Комплекса» по просьбе «Заказчика»; 1.6. оказание консультативных услуг «Заказчику» по вопросам эксплуатации «Комплекса» 2. Регламентные работы включают:2.1. визуальный осмотр компонентов «Комплекса», проверку правильности установки извещателей с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений;2.2. очистку и протирку клавиатур, извещателей, других компонентов «Комплекса» 2.3. контроль рабочих напряжений;2.4. контроль работоспособности системы охранной сигнализации;2.5. контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу;2.6. уточнения данных о пользователях;2.7. консультации, обучение пользователей.3. Техническое обслуживание «Комплекса» не включает:3.1. капитальный ремонт «Комплекса» по истечении срока его службы;3.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие: - аварии на объекте (гроза, пожар, затопление, длительное отключение электроэнергии, перенапряжение в сети электропитания, длительная потеря питающего напряжения, перепад напряжения и т.д., в т.ч. замена элементов электропитания) или небрежных действий «Заказчика»;  - нарушения условий эксплуатации «Комплекса». |
| **6.** | **График выполнения и порядок приема работ** | Работы выполняются согласно требованиям нормативно-технической документации по графику “Исполнителя”, согласованному с “Заказчиком”, персоналом соответствующей квалификации. Работоспособность систем после проведения работ проверяется “Заказчиком” и заверяется подписями сторон в “журнале регистрации работ”.  |
| **7.** | **Требования к Исполнителю** | 1. Наличие у исполнителя лицензии на осуществление деятельности указанной в п.15, ч. 1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 года М99-ФЗ.3. Выполнение работ осуществляется квалифицированными специалистами имеющими сертификат производителя оборудования на право работы с оборудованием «ООО Аргус», имеющие профессиональную подготовку, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.4. Выполнение работ не должно препятствовать работе учреждения, а также представлять угроз для сотрудников и пациентов, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).7. Профессиональный уровень мастерства исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг. 8. При аварийных ситуациях, а также при выявлении неисправности системы прибытие специалиста в течение 4 (четырех) часов с момента вызова. 9. Нахождение материально - технической базы "Исполнителя" на расстоянии не более 70 км от объектов "Заказчика10. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатацией систем на объектах11. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем в рабочем состоянии12.Устранение неисправностей в работе систем по вызову Заказчика13. Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации систем на объектах (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т. п.)14. Ведение журналов регистрации технического обслуживания и вызовов на объекты.15. Взаимодействие с подразделениями ОВО на местах16. Оказание услуг осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами по техническому обслуживанию, с санитарными, противопожарными нормами, с соблюдением правил техники безопасности при работе на высоте. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности 17. В случае обнаружения дефектов после приемки оказанных услуг и выполненных работ исправление дефектов производится за счет Исполнителя18. При оказании услуг Исполнитель применяет оборудование и материалы строго в соответствии с техническими требованиями и характеристикам, а также должно быть новым, не использованное ранее в употреблении, в т.ч. не были восстановлены потребительские свойства. 19. После сдачи ремонтных работ Исполнитель обязан предоставить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, подтверждающие соответствие техническим требованиям утвержденной документации завода изготовителя оборудования20. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает сохранность переданного оборудования от начала до приемки оказанных услуг.21. В случае причинения ущерба, порчи оборудования. Исполнитель обязан за свой счет возместить Заказчику убытки и устранить дефекты.22. Если в процессе оказания услуг выявляется неисправность оборудования, не связанная с проведением регламентных сервисных работ. Исполнитель обязан выявить причину и выдать заключение (с указанием наименований работ, деталей, их количество).23. Наличие у Исполнителя складской базы для осуществления, в случае необходимости, замены вышедших из строя основных узлов и механизмов обслуживаемых систем.24. По окончании проведения технического обслуживания исполнитель должен предоставить заказчику акты технического обслуживания заполнить журналы регистрации работ по ТО и ППР.25. Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего оборудования, а также отдельных компонентов оборудования, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения. Замена данного оборудования производится в рамках капитального ремонта систем.26. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о необходимости проведения аварийно-восстановительных ремонтов оборудования, необходимость в которых возникла вследствие нарушения правил пользования оборудованием систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения |
| **8.** | **Дополнительные условия** | 1. Капитальный ремонт систем охранной сигнализации в состав услуг/работ, описанных в настоящем техническом задании, не входит.
2. Расходы на техническое обслуживание систем, а также техническое обслуживание оборудования осуществляются за счет Исполнителя.
3. В случае выхода из строя оборудования, находящегося на гарантии, замена оборудования происходит в рамках гарантийного обслуживания. При этом Исполнитель самостоятельно отслеживает сроки гарантийного обслуживания оборудования и осуществляет контакты с организацией, несущей обязательства по гарантии
4. Абонентная плата включает стоимость:

- работ по замене приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов «Комплекса», перечисленных в п.1.2- регламентных работ- работ по изменению программы функционирования- работ по устранению причин «ложных» срабатываний- работ по оказанию консультативных услуг |
| **9.** | **Порядок оплаты** | По окончанию отчетного периода исполнитель обязан предоставить заказчику следующую документацию:- акты технического обслуживания / проверки работоспособности систем - счет за оказанные услуги;- акт сдачи-приемки оказанных услуг |
| **10.** | Приложения к Техническому заданию. | Проектно-сметная документация (публикуется отдельным файлом) в случае указания в документации торговых марок и торговых наименований следует читать со словом «или эквивалент» |

***Директор***

***ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Макаров***