Приложение № 1

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Единицы измерения** | **Кол-во** |
| 1 | 801-0105-00004-00 Вакуумная помпа MW-12A | Совместима с MW-12А Mindray  Предназначена для создания положительного давления в гидравлической/воздушной системе  90 мм х 70 мм х 30 мм  Металл, пластик, резина  напряжение питания 12 вольт постоянного тока | шт | 1 |
| 2 | 2002473 Swab Головка моющей станции иглы пробоотборника | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800  Элемент системы промывки пробоотборной иглы. Осуществление внешней и внутренней мойки иглы.  Пластик  30.5 мм Х 15 мм Х 18 мм | шт | 1 |
| 3 | 2017395 PAP wire (pump) Насос положительного давления (BF) | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800  Предназначен для создания положительного давления в гидравлической/воздушной системе анализатора.  Металл, пластик, резина  62мм Х 42мм Х 92мм  масса: 0.36г Электрические характеристики: 24В DC 0.95А | шт | 1 |
| 4 | 1003863 Sample probe / Игла пробоотборника BF-6800 | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800  Игла для произведения забора крови образца из пробирки и дозирования в измерительные ячейки.  Металл  Длина: 115 мм Диаметр иглы: 2 мм Диаметр посадочного места: 8 мм | шт | 1 |