Приложение № 1

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Единицы измерения** | **Кол-во** |
| 1 | 801-0105-00004-00 Вакуумная помпа MW-12A  | Совместима с MW-12А MindrayПредназначена для создания положительного давления в гидравлической/воздушной системе 90 мм х 70 мм х 30 ммМеталл, пластик, резинанапряжение питания 12 вольт постоянного тока | шт | 1 |
| 2 | 2002473 Swab Головка моющей станции иглы пробоотборника | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800Элемент системы промывки пробоотборной иглы. Осуществление внешней и внутренней мойки иглы.Пластик30.5 мм Х 15 мм Х 18 мм | шт | 1 |
| 3 | 2017395 PAP wire (pump) Насос положительного давления (BF) | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800Предназначен для создания положительного давления в гидравлической/воздушной системе анализатора.Металл, пластик, резина62мм Х 42мм Х 92мммасса: 0.36гЭлектрические характеристики: 24В DC 0.95А | шт | 1 |
| 4 | 1003863 Sample probe / Игла пробоотборника BF-6800 | Совместима с анализаторами гематологическими BF-6800Игла для произведения забора крови образца из пробирки и дозирования в измерительные ячейки.МеталлДлина: 115 ммДиаметр иглы: 2 ммДиаметр посадочного места: 8 мм | шт | 1 |