**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Адрес (место) поставки товара:** город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

**Сроки (периоды) поставки товара:** партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания Сторонами Договора до окончания срока его действия, установленного пунктом 12.1 Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством автоматизированной системы заказов Электронный ордер.

**Срок действия договора:** с момента его заключения до 30.12.2025 года.

**Порядок оплаты:** Оплата Товара производится Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) дней после принятиякаждой конкретной партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**Примечание:** Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 | Гигрометр с поверкой, используются для измерения относительно влажности воздуха и температуры. Цена деления шкалы: 0,2. Диапазон измерения относительной влажности, %: 20…90, +5…+25. | шт | 90 |
| 2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Гигрометр с поверкой, используются для измерения относительно влажности воздуха и температуры. Цена деления шкалы: 0,2. Диапазон измерения относительной влажности, %: 20…90, +26…+40. | шт | 10 |
| 3 | Термометр для холодильника и морозильных камер ТС-7АМК (от -35 до +50⁰С) | Для измерений температуры в холодильниках и морозильных камерах Термометрическая жидкость метилкарбитол/органическая жидкость  Диапазон измерений термометра, С до 50  Диапазон измерений термометра, С от -35  Цена деления термометра 1 | шт | 100 |
| 4 | Термометр медицинский безртутный | Термометр с термометрической жидкостью с защитным покрытием из закаленного стекла повышенной прочности. Диапазон измерения от не менее 35 до 42 градусов, цена деления шкалы 0,1 градуса. | шт | 120 |

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

7. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 70% от срока, указанного производителем.

**Требования к таре и упаковке товара:**

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.